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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
(ХХХV   сессия  седьмого созыва)


от  26.06.2026  года №  224
с. Лаврентия

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.12.2021 года № 221

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район

РЕШИЛ:

1.		Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 03.12.2021 года № 221 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Энурмино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. 		Разместить настоящее решение на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет» и в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Чукотского муниципального района «Информационный вестник».
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель  Совета  депутатов                                            Л.М. Калашникова  

Глава муниципального образования
Чукотский муниципальный район                                          Л.П.Юрочко
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
муниципального образования
Чукотский муниципальный район
от  26.06.2026  года №  224
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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
1. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Вид мероприятия
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
	Срок реализации

	1.1.
	Планируемые для размещения объекты местного значения в сфере образования

	1.1.1
	Строительство детского сада
	Здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации
	Планируемый к размещению
	30 мест
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046

	1.2.
	Планируемые для размещения объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	1.2.1
	Строительство спортивного сооружения
	Спортивное сооружение
	Планируемый к размещению
	200 кв м
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046


2. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Вид мероприятия
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
	Срок реализации

	2.1.
	Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения

	2.1.1
	-
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к реконструкции
	-
	с. Энурмино
	Планируемые объекты местного значения в области теплоснабжения
	2046

	2.2.
	Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения

	2.2.1
	-
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	4.77 км
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046

	2.2.2
	-
	Насосная станция
	Планируемый к размещению
	-
	с. Энурмино
	Размер зоны санитарной охраны принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
	2046

	2.3.
	Планируемые объекты местного значения в области водоотведения

	2.3.1
	-
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	1.81 км
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046

	2.3.2
	Строительство КОС
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	-
	с. Энурмино
	Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	2046


3. Сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид объекта
	Вид мероприятия
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика зон с особыми условиями использования территорий
	Срок реализации

	3.1.
	Улично-дорожная сеть

	3.1.1
	-
	Улица в жилой застройке
	Планируемый к реконструкции
	2.01 км
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046

	3.1.2
	ул. Советская
	Улица в жилой застройке
	Планируемый к реконструкции
	0.81 км
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046

	3.1.3
	ул. Южная
	Улица в жилой застройке
	Планируемый к реконструкции
	0.41 км
	с. Энурмино
	Не устанавливается
	2046




2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
	№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Площадь, га
	Иные параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах

	1.
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	7,95
	-
	-

	2.
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	0,55
	-
	Объекты местного значения (планируемые к размещению)
Спортивный зал, 602010302, 1 шт.

	3.
	Зона специализированной общественной застройки
	1,49
	-
	Объекты местного значения (планируемые к размещению)
Строительство детского сада, 602010101, 1 шт.;

	4.
	Коммунально-складская зона
	5,23
	-
	Объекты местного значения (планируемые к размещению)
Насосная станция, 602041103, 

	5.
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,16
	-
	Объекты местного значения (планируемые к размещению)
КОС, 602041301, 1 шт.

	6.
	Зона транспортной инфраструктуры
	2,36
	-
	-

	7.
	Зоны сельскохозяйственного использования
	724,95
	-
	-

	8.
	Зона кладбищ
	0,86
	-
	-

	9.
	Зона складирования и захоронения отходов
	1
	-
	-

	10.
	Зона озелененных территорий специального назначения
	0,71
	-
	-
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	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
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	Текстовые материалы
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	1.2
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	2.1
	Текстовые материалы
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	2.2.1
	Карта зон с особыми условиями использования территории, карта объектов культурного наследия
	1:5000


	2.2.2
	Карта планировочной структуры сельского поселения Энурмино.
	1:5000

	2.2.3
	Карта комплексной оценки территории сельского поселения Энурмино и принятых градостроительных решений
	1:5000

	2.2.4
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:5000
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АХОВ – аварийно-химически опасное вещество;
г. – город;
чел. – человек;
д. – деревня;
ЗСО – зоны санитарной охраны; 
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью
с. – село;
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
СХПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ул. – улица;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
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[bookmark: _Toc180513992][bookmark: _Toc221900548][bookmark: _Toc179983322][bookmark: _Toc180513989]Cведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
Параметры развития территории и перечень объектов местного значения разработан с учетом документов территориального и стратегического планирования, а также программ развития Чукотского автономного округа, сельского поселения Энурмино:
1. Национальный проект «Здравоохранение»;
2. Национальный проект «Образование»;
3. Национальный проект «Демография»;
4. Национальный проект «Культура»;
5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;
6. Национальный проект «Жилье и городская среда»;
7. Национальный проект «Экология»;
8. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
9. Национальный проект «Производительность труда»;
10. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;
11. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
12. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;
13. Схема территориального планирования
Внесение изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.01.2024 № 04-6/254)
14. Стратегия социально-экономического развития
Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 16.07.2014 г. № 290-рп (в ред. распоряжений Правительства Чукотского АО от 29.12.2018 № 537-рп, от 30.12.2022 № 682-рп)
 Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2035 года утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 26.12.2025 г. № 619-рп
15. Прогноз социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2035 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 05. 09.2019 № 386-рп
16. Государственная программа "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 522
17. Государственная программа " Стимулирование экономической активности населения
18. Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 538
19. Государственная программа "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 566
20. Государственная программа "Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28.12.2024 года № 527
21. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 546
22. Государственная программа "Информационное общество Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 06.05.2024 года № 166
23. Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 544
24. Государственная программа "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11.12.2023 года № 452
25. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22.12.2023 года № 494
26. Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 545
27. Государственная программа "Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18.12.2023 года № 468
28. Государственная программа "Развитие жилищного строительства Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 540
29. Государственная программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 558
30. Государственная программа "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 528
31. Государственная программа "Развитие энергетики Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 541
32. Государственная программа "Обеспечение охраны общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 534
33. Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономном округе от 29.12.2023 года № 549
34. Государственная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 552
35. Государственная программа "Развитие занятости населения Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2023 года № 525
36. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.01.2025 года № 9
37. Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе", утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 17.01.2025 года № 12
38. Региональная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа н а2023-2027 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10.03.2023 года № 132
39. План комплексного развития Чукотского муниципального района на период 2025-2028 годы, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 04.06.2025г. № 160-рз
40. План комплексного развития сельского поселения Энурмино Чукотского муниципального района на период 2025-2028 годы, утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 12.09.2025г. № 11
41. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2022-2025 годы и на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино (2 сессия 5 созыва) от 21.09.2022 года № 3
42. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2020-2032 годы, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Энурмино (2 сессия 5 созыва) от 21.09.2022 года № 5
43. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2019-2032 годы, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район (XXI сессия шестого созыва) от 26.12.2019 года № 117
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[bookmark: _Toc179983323][bookmark: _Toc180513990][bookmark: _Toc221900549]Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
[bookmark: _Toc221900550]Мероприятия, предусмотренные в Схемах территориального планирования Российской Федерации применительно к территории муниципального округа
  В соответствии со Схемами территориального планирования Российской Федерации применительно к территории сельского поселения никаких мероприятий не запланировано.
[bookmark: _Toc221900551][bookmark: _Toc179983324]Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Чукотского автономного округа применительно к территории сельского поселения
[bookmark: _Toc221879356][bookmark: _Hlk221884661]Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа (Внесение изменений в Схему территориального планирования Чукотского автономного округа утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19.01.2024 № 04-6/254)) применительно к территории сельского поселения Энурмино представлена в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1 - Перечень мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа
	№ п/п
	Тип объекта
	Адрес объекта
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Краткая характеристика объекта

	1
	Объект накопления отходов
	Чукотский муниципальный район, с.Энурмино
	мощность 60 т/год
	Реконструкция с учетом санитарных требований
	Санитарно-защитная зона устанавливается в размере 500 м




[bookmark: _Toc221900552]Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
Характеристика мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования района (Схема территориального планирования Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципального район Чукотского автономного округа РФ от 16.05.2013 № 44) применительно к территории сельского поселения Энурмино представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Перечень мероприятий, утвержденных Схемой территориального планирования района
	№ п/п
	Тип объекта
	Адрес объекта
	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Краткая характеристика объекта

	1
	Жилищный фонд
	с. Энурмино
	Строительство в с. Энурмино всего домов на 86 квартир (1, 2, 3-ком.)
	планируемый к размещению
	Строительство жилых домов на 86 квартир различной планировки

	2
	Склад
	сёла Уэлен, Инчоун, Энурмино
	Строительство тёплых складов
	планируемый к размещению
	Строительство теплых складов для нужд местных жителей и бизнеса

	3
	Объект транспортной инфраструктуры
	сёла Лорино, Инчоун, Нешкан, Уэлен, Энурмино
	морские причалы
	строительство
	строительство морских причалов

	4
	Объект инженерной инфраструктуры
	с. Нешкан, Инчоун, Энурмино
	кВА 630/1000 в с. Нешкан, Инчоун, Энурмино
	планируемый к размещению
	объект электроснабжения мощностью 630/1000 кВА

	5
	Объект инженерной инфраструктуры
	с. Нешкан, Инчоун, Энурмино
	Прокладка КЛ в с. Нешкан, Инчоун, Энурмино
	планируемый к размещению
	прокладка кабельной линии в населённом пункте

	6
	Объект инженерной инфраструктуры
	сёла Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино
	Строительство водозаборных сооружений с двумя станциями подъема воды с водоводами в сёлах Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино
	планируемый к размещению
	строительство водозаборных сооружений с двумя насосами и водоводами

	7
	Объект инженерной инфраструктуры
	сёла Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино
	Строительство водопроводной сети (25,5 км) в сёлах Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино
	планируемый к размещению
	строительство водопроводной сети протяженностью 25,5 км
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Климат  
Сельское поселение Энурмино находится в Чукотском муниципальном районе Чукотского автономного округа, который в силу своего географического расположения между Ледовитым и Тихим океанами отличается уникальным климатом со сложной атмосферной циркуляцией. В связи с этим здесь часто наблюдаются штормы, снегопады и туманы. В целом он имеет муссоноподобный характер, с продолжительной зимой (ветреной - на востоке и очень холодной - на западе) и коротким, но довольно теплым на большей части округа летом. 
Данная территория находится в особом климатическом поясе. Среднегодовая температура территории - отрицательная и составляет -7,4°С. Средние температуры июля повышаются от +5,9°С до +8,2°С, а января - понижаются от -19,7°С до -23,2°С. За год в сельском поселении отмечается 29 ясных дней, 161 день со снегом, 77 дождливых дней и 99 пасмурных дней, что свидетельствует о преобладании зимнего периода с частыми осадками и значительной облачностью.
Территория сельского поселения находится на Чукотском побережье Берингового моря, которое считается одним из самых ветреных и экстремальных районов России, а также одним из самых бурных в мире. В течение 5-6 месяцев в году здесь регистрируются сильные ветры, местами превышающие скорость 15 м/с, в то время как в более внутренних районах Чукотского округа подобные ветровые условия бывают лишь 3-5 дней в году. На побережье ежегодно происходят штормы со скоростью ветра свыше 40 м/с, продолжающиеся несколько суток или даже недель, а отдельные рекордные шквалы фиксируются со скоростью до 80 м/с.
Погода на Чукотке определяется сразу четырьмя циркуляционными факторами Северного полушария, что делает её одновременно предсказуемой в общем плане, но чрезвычайно изменчивой в краткосрочной перспективе и по территории. Тут может происходить кардинальное изменение погоды за 1-2 часа и даже на небольшом расстоянии в 10-20 километров. За сутки перепады давления могут достигать 50 мбар, а зимние температуры - опускаться до 30°C. Внезапные пурги могут возникнуть даже при достаточно высоком атмосферном давлении в 780 мм рт. ст. (1020 мбар). Весной здесь часто возникают мощные фронты бризов и туманы, что в совокупности с суровыми условиями природы создаёт особую сложность для освоения этой зоны.
Гидрологическая характеристика  
По территории Чукотского автономного округа проходит водораздел между Северным ледовитым и Тихим океанами, практически все водные объекты относятся к бассейнам Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей, к бассейну Охотского моря относится лишь небольшой отрезок реки Миритвеем в верхнем течении (левый приток р. Пенжины).
Речная сеть Чукотского автономного округа представлена реками, большая часть которых относится к малым рекам и ручьям. Речная сеть распределена по территории автономного округа неравномерно, в горных районах она имеет наибольшую густоту, на низменностях речная сеть развита слабее. Большинство рек Чукотки протекают в горно-тундровой и горно-лесной зонах, по характеру течения относятся к горным. Реки тундровой зоны обладают, как правило, равнинным характером, имеют небольшие размеры, берут начало на невысоких и плоских водоразделах из озёр или болот, иногда представляя собой короткие протоки, соединяющие многочисленные озёра. Питание рек смешанное с преобладанием снегового и дождевого. Для рек автономного округа характерно высокое весеннее половодье, летне-осенние паводки и продолжительная низкая зимняя межень. Замерзают реки в конце сентября – начале октября, вскрываются в мае – июне, зимой на многих реках образуются наледи, а малые реки промерзают до дна. 
Озёра Чукотского автономного округа распространены в основном на приморских равнинах, встречаются также в горах внутриматериковой части. По происхождению озера делятся на пойменные, термокарстовые, лагунные, ледниковые и кратерные. Большинство озёр Чукотки проточные. 
Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические явления и др.) и, в меньшей степени, антропогенных факторов.
Сельское поселение Энурмино в Чукотском районе Чукотского автономного округа России расположено на северо-восточном берегу Чукотского моря рядом с мысом Сердце-Камень. В этом районе прибрежное мелководье значительно ограничивает возможность прохождения морских судов, что делает доставку товаров и грузов затруднительной и требует использования альтернативных транспортных средств.
Инженерно-геологические условия  
В Чукотском автономном округе преобладает горная местность, однако терриория сельского поселения эдурмино находится на низменности. Низменности примыкают к морским заливам. Чукотка с геологической точки зрения - очень молодой район земной поверхности. Его рельеф сформировался в результате вертикальных тектонических движений земной коры. Эти движения начались в период неогена и не завершились по настоящее время.
Ландшафтная характеристика  
Территория сельского поселения расположена в тундровой зоне, которая характеризуется суровым климатом с коротким вегетационным периодом, низкими температурами и постоянной ветровой нагрузкой. Здесь преобладают слабоминеральные, отрицательно заряженные и кисловатые грунты, такие как тундрово-лесные и болотистые почвы, зачастую с небольшой плодородностью и высоким содержанием торфа. В растительности доминируют мхи, лишайники, небольшие кустарники и низкорослые растения, приспособленные к экстремальным условиям: вереск, брусника, полынь и карликовые лиственные деревья.
Объекты сельского хозяйства в тундровой зоне ограничены из-за короткого вегетационного сезона, низкой плодородности почв и климатических особенностей. В основном в регионе используют оленеводство, а также развивают переработку природных ресурсов, таких как рыболовство и охота. Для осуществления сельскохозяйственных работ возможны разведение коровы, коз и птицы в условиях специальных теплиц и отапливаемых помещений, однако эти направления требуют существенных затрат на создание условий и зачастую являются малоэффективными по сравнению с традиционными видами хозяйственной деятельности. 
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Демографический потенциал муниципального образования во многом определяет возможности его развития, экономическое и социальное благополучие и стабильность. Анализ демографических особенностей основывается на изучении динамики изменения общей численности за последние 5-10 лет.
Численность населения сельского поселения Энурмино по данным Росстата на 01.01.2026 составляет 321 чел.
Таблица 4.2.1.1 - Численность населения сельского поселения Энурмино на 1 января отчетного года (чел.)
	Наименование административной единицы (включая упраздненные единицы)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	село Энурмино
	278
	312
	305
	314
	321

	Итого
	278
	312
	305
	314
	321


За период с 2021 по 2025 год численность населения сельского поселения Энурмино увеличилось на 43 чел., то есть на 15,47 %.
Основными факторами, оказывающими влияние на динамику изменения численности населения, являются естественный прирост и миграционное движение населения.
В муниципальном образовании сельского поселения Энурмино наблюдается умеренный прирост численности населения в последние годы. В 2021 году население составляло 278 человек, а к 2025 году увеличилось до 321 человека. Таким образом, темпы роста за анализируемый период составляют примерно 15,4%. Однако в 2023 году зафиксировано небольшое снижение численности населения до 305 человек, что может указывать на временные трудности, такие как миграция или естественная убыль. Несмотря на это, в 2024 и 2025 годах наблюдается восстановление и последующее увеличение населения, что может быть связано с улучшением условий жизни, развитием местной экономики или миграцией новых жителей в данное поселение. Эти факторы создают положительный демографический тренд, что важно для дальнейшего развития социальной и экономической инфраструктуры региона.
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Рисунок 4.2.1.1 - Динамика численности населения сельского поселения Энурмино
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Информация о естественном движении населения сельского поселения Энурмино представлена ниже на основании данных Росстата.
Таблица 4.2.2.1 - Динамика естественного движения населения сельского поселения Энурмино
	Показатель
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Число родившихся, чел.        
	5    
	11   
	10   
	2    
	4    
	10   

	Число умерших, чел.           
	7    
	7    
	6    
	2    
	3    
	3    

	Естественный прирост (убыль), чел. 
	-2   
	4    
	4    
	0    
	1    
	7    


	Данные за период с 2018 по 2023 год отражают естественное движение населения, демонстрируя значительные колебания в рождаемости и смертности. В 2018 году было зарегистрировано всего 5 родившихся, однако впоследствии наблюдалось увеличение числа новорожденных, достигая пика в 2019 году с 11 родившимися. В 2021 году количество родившихся резко упало до 2, но затем снова возросло до 10 в 2023 году. Смертность в указанный период варьировала от 2 до 7, оставаясь более стабильной, хотя и с небольшим увеличением в 2020 и 2021 годах. В результате, естественная убыль населения в 2018 году составила -2 человека, изменившись на естественный прирост в 2023 году до 7 человек, что свидетельствует о смене тенденции в сторону улучшения демографической ситуации.
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Рисунок 4.2.2.1 - Динамика естественного движения населения сельского поселения Энурмино 
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Информация о механическом движении населения сельского поселения Энурмино представлена ниже на основании данных Росстата.
Таблица 4.2.3.1 - Динамика механического движения населения сельского поселения Энурмино
	Показатель
	2018
	2019
	2020
	2022
	2023

	Число прибывших, чел.          
	17   
	6    
	8    
	9    
	14   

	Число выбывших, чел.           
	13   
	7    
	16   
	17   
	12   

	Механический прирост (убыль), чел. 
	4    
	-1   
	-8   
	-8   
	2    


	На основе представленных данных можно отметить, что в 2023 году в регионе наблюдается миграционный прирост населения, составивший 2 человека, что является положительным фактором после нескольких лет миграционного оттока. В то время как естественный прирост в этот период не указан, положительное значение миграционного прироста указывает на то, что миграционный прирост населения является основополагающим фактором роста численности населения: на протяжении последних лет можно отметить ежегодное увеличение миграционного притока населения. Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.
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Информация о половозрастной структуре населения сельского поселения Энурмино представлена ниже на основании данных Росстата.
Таблица 4.2.4.1 - Половозрастная структура населения сельского поселения Энурмино
	Возрастная группа
	Численность, чел
	% к общей численности населения

	0-6 лет           
	10                
	3                               

	7-17 лет          
	16                
	5                               

	18-29 лет         
	39                
	12                              

	30-59 лет         
	148               
	46                              

	старше 60 лет     
	108               
	34                              


В представленных данных о численности населения по возрастным группам наблюдается преобладание взрослых людей в возрасте от 30 до 59 лет, которые составляют 46% от общего числа населения. Наименьшую долю занимают дети в возрасте 0-6 лет (3%) и подростки от 7 до 17 лет (5%). Молодежная группа 18-29 лет представлена 12%, что также указывает на сравнительно небольшую долю. Группы старше 60 лет занимают 34%, подчеркивая значительное количество пожилых людей в населении. В целом, возрастная структура демонстрирует зрелый состав с акцентом на средний возраст.
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Рисунок 4.2.4.1 - Динамика изменения возрастной структуры населения сельского поселения Энурмино
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Таблица 4.2.5.1 - Уровень безработицы сельского поселения Энурмино
	Показатель
	2011
	2022
	2023
	2024
	2025

	Численность зарегистрированных безработных на конец года, чел. 
	13   
	14   
	16   
	16   
	16   

	Уровень зарегистрированной безработицы, %                  
	4,70 
	5,08 
	5,80 
	5,80 
	5,80 


Анализ данных о безработице показывает, что численность зарегистрированных безработных на конец года увеличилась с 13 человек в 2011 году до 16 человек в 2023 году, причем в 2024 и 2025 годах ожидается сохранение этого уровня. Уровень зарегистрированной безработицы также демонстрирует незначительный рост, перейдя с 4,70% в 2011 году до 5,80% в 2023 году, с прогнозом на 5,80% в ближайшие два года. Эти данные указывают на стабильную ситуацию на рынке труда, несмотря на умеренное увеличение безработицы.
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Рисунок 4.2.5.1 -  Динамика изменения уровня безработицы сельского поселения Энурмино

[bookmark: _Toc221900561]Жилищный фонд
[bookmark: _Toc180513996]Общая площадь жилищного фонда по данным Базы данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) Федеральной службы государственной статистики на 2023 год составляет 2,7 тыс. кв. м. В последние годы строились многоквартирные и индивидуальные жилые дома, однако площадь новых жилых помещений за отчетный период не была введена в эксплуатацию.
Таблица 4.3.1.1 - Жилищный фонд и новое жилищное строительство, тыс. кв. м
	Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Численность населения, чел.                                                                        
	279  
	282  
	278  
	312  
	305  

	Общая площадь всего жилищного фонда на конец года, тыс. кв. м                                     
	2,7  
	2,7  
	2,7  
	-    
	-    

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. м на чел.      
	9,66 
	9,57 
	9,71 
	9,94 
	9,84 


Согласно данным, найденным в базе многоквартирных домов Чукотского муниципального округа, на территории городского поселения расположено 8 многоквартирных дома, признанных аварийными, суммарной общей жилой площадью 263,6 кв м.
Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам жилищно-коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является задачей, требующей скорейшего решения.
Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество жизни населения. Основные задачи решения жилищной проблемы: 
· обеспечение права каждому гражданину возможность приобретения в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности; 
· обеспечение жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения; 
· увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;
· формирование условий для повышения темпов жилищного строительства;
· повышение уровня комфортности жилищного фонда.


[bookmark: _Toc221900562]Социальная инфраструктура
Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.
Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с норммативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.
Оценка уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры установлена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Энурмино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденными от 03.05.2017 года №55.
[bookmark: _Toc221900563]Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
Социальная сфера представляет собой совокупность отраслей, предприятий, организаций, определяющих уровень жизни населения. К социальной инфраструктуре относятся объекты образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и другие.
Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объем потребляемых товаров и услуг. Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.
Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания установлена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Чукотского автономного округа, а также местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Энурмино.
Таблица 4.4.1.1 - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
	№ п/п
	Тип объекта
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольными учреждениями 70 – 85% 
	85

	2
	Общеобразовательные организации (1-9 класс)
	Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников в возрасте от 7 до 16 лет 100%  при обучении в одну смену
	100

	3
	Общеобразовательные организации (10-11 класс)
	Расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников в возрасте от 16 до 18 лет 75% при обучении в одну смену 
	75

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	Количество га на 1 тыс. чел.
	0,45

	5
	Плавательные бассейны
	Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 человек
	20

	6
	Спортивные залы
	Кв. м площади пола зала на населенный пункт
	540

	7
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	Количество объектов на административный центр
	1

	8
	Межпоселенческая библиотека
	Количество читательских мест на 1 тыс. чел.
	6

	9
	Детская библиотека
	Количество объектов на административный центр
	1

	10
	Музей (краеведческий)
	Количество объектов на административный центр
	1

	11
	Центр культурного развития
	Количество объектов на административный центр
	1

	12
	Концертный зал
	Количество посетительских мест на 1 тыс. чел.
	230

	13
	Места погребения
	Размер земельного участка, 
га на 1 тыс. чел.
	0,24


 
[bookmark: _Toc221900564]Объекты образования
Стратегической целью развития современного образования является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. 
Муниципальная система образования сельского поселения Энурмино представлена следующими образовательными организациями: общеобразовательные организации – 1 шт.
Дошкольное образование рассматривается как один из факторов формирования основ базовой культуры личности, укрепления и сохранения здоровья детей, всестороннего развития дошкольников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечения равных стартовых возможностей детей для обучения в школе, реализации демографических задач, направленных на предоставление важных социальных гарантий родителям, содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
В сельском поселении Энурмино ранее был 1 детский сад, но в настоящее время он ликвидирован. Таким образом, учреждения дошкольного образования в сельском поселении отсутствуют. 
Общее образование выступает одним из основных источников генерирования, совершенствования и развития человеческого капитала, а значит и ресурсом социально-экономического развития муниципального образования, повышения благосостояния каждого отдельного человека.
Таблица 4.4.1. – 1. Общеобразовательные организации сельского поселения Энурмино
	Наименование организации
	Адрес организации

	МБОУ «Центр образования с. Энурмино»
	Чукотский АО, р-н Чукотский, с Энурмино, ул Советская, дом 16А


[bookmark: _Toc221900565]Объекты здравоохранения
Особенности размещения и функционирования объектов здравоохранения на территории муниципального образования необходимо рассматривать в рамках общей системы здравоохранения Российской Федерации, которая определяет принципы подчинённости, финансирования и нормативного регулирования медицинских организаций. Сеть объектов здравоохранения в стране организована в соответствии с разграничением полномочий между федеральным и региональным уровнями.
Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью возложено на субъекты Российской Федерации. 
Ключевыми показателями обеспеченности населения медицинскими услугами являются:
· количество коек в медицинских организациях;
· доступность специализированной помощи;
· пространственное распределение медицинских учреждений.
Формирование сети медицинских организаций, её мощность и специализация определяются региональными и федеральными планами, программами развития объектов здравоохранения с учётом численности населения, структуры заболеваемости и транспортной доступности. 
Органы местного самоуправления осуществляют функции, связанные преимущественно с поддержанием деятельности объектов первичного звена здравоохранения (поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты), расположенных на территории муниципального образования, обеспечивают функционирование и доступность объектов первичного звена здравоохранения, создавая условия для получения населением базовой медицинской помощи по месту жительства.
В настоящее время на территории сельского поселения Энурмино размещаются объекты здравоохранения регионального уровня.
На территории сельского поселения Энурмино функционирует сеть объектов здравоохранения регионального уровня, сведения о которых приведены в таблице 4.4.3.1.
Таблица 4.4.3.1 - Объекты здравоохранения сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес организации
	Количество коек в стационаре
	Количество посещений в смену
	Количество автомобилей скорой помощи

	
	Объекты регионального значения
	
	
	
	

	1
	ФАП Энурмино
	689320, Чукотский р-н, с Энурмино, ул Советская, 31
	Нет информации
	Нет информации
	Нет информации


Объекты санаторно-курортного назначения на территории сельского поселения Энурмино отсутствуют.
[bookmark: _Toc221900566]Объекты физической культуры и спорта
Одним из основных факторов экономического и социального развития населенного пункта является образовательный потенциал – способность трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и физическому труду.
Приоритетность развития физической культуры и спорта обусловлена особой значимостью физической культуры и спорта в решении задач по сохранению физического здоровья граждан, воспитанию подрастающего поколения, профилактике асоциального поведения, организации общественно полезного досуга населения, его приобщению к активному и здоровому образу жизни, физической и социально-психологической реабилитации в условиях воздействия многочисленных негативных социальных факторов.
На территории сельского поселения Энурмино объекты физической культуры и спорта отсутствуют.
Развитие физической культуры и спорта в Энурмино должно быть направлено на устойчивое повышение качества жизни населения через содействие физической активности и обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом. Физическая активность способствует улучшению физического состояния человека, функциональной деятельности организма, укреплению здоровья, а состояние здоровья и соответствующий ему образ жизни являются основными показателями физического благополучия человека и непосредственным образом влияют на качество его жизни, успешность реализации жизненных и профессиональных планов. В связи с этим развитие физической культуры и спорта рассматривается как приоритетное направление в повышении качества жизни населения.
[bookmark: _Toc221900567]Объекты культуры и искусства
Объекты культуры и искусства составляют основу социальной инфраструктуры территории, обеспечивая доступ населения к знаниям, творческому развитию и различным формам досуга. Такие объекты выполняют важную средовую и коммуникативную функции, организующие общественную жизнь на территории.  Создание многофункциональных общественных пространств на базе объектов культуры и искусства повышает комфорт и привлекательность территории, стимулирует общественную активность и формирует точки притяжения.
В таблице ниже представлен перечень объектов культуры и искусства на территории сельского поселения Энурмино.
Таблица 4.4.5.1 - Объекты культуры и искусства муниципального образования сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Наименование объекта (сооружения)
	Адрес объекта (сооружения)
	Вместимость
	Книжный фонд, тыс. экз. (библиотеки)
	Класс объекта

	
	Объекты местного значения
	
	
	
	

	1
	МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района» Библиотека
	Чукотский АО, р-н Чукотский, с Энурмино, ул Советская, дом 18
	Нет информации
	Нет информации
	Объект культурно-просветительного назначения

	2
	МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района»
Дом культуры
	Чукотский АО, р-н Чукотский, с Энурмино, ул Советская, дом 18
	Нет информации
	Нет информации
	Объект культурно-досугового (клубного) типа


На территории муниципального образования расположено 2 объекта культуры и искусства.
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования обеспеченность сельского поселения Энурмино в области объектов культуры и искусства должна составлять: 
−	межпоселенческая библиотека 6 объектов мест на 1 тыс. чел.
−	детская библиотека 1 объект на административный центр
−	музей (краеведческий) 1 объект на административный центр
−	центр культурного развития 1 объект на административный центр
−	концертный зал 230 объектов мест на 1 тыс. чел.
Общая обеспеченность соответствует потребностям населения. Существующая инфраструктура создает базовые условия для приобщения жителей к культуре и искусству.

[bookmark: _Toc221900568]Туризм и рекреация
[bookmark: _Toc179983329][bookmark: _Toc180513997]Сельское поселение Энурмино, расположенное в Чукотском районе Чукотского автономного округа, обладает значительным туристско - рекреационным потенциалом, основанным на уникальных природных и культурных особенностях региона. Природные достопримечательности: 
- побережье Чукотского моря: Энурмино находится на берегу Чукотского моря, что предоставляет возможности для наблюдения за морскими млекопитающими, такими как моржи и киты. В соседнем селе Нешкан, расположенном в 50 км от Энурмино, имеется крупное лежбище моржей, привлекающее внимание исследователей и туристов. 
- Арктическая природа: Окрестности села характеризуются суровой и одновременно завораживающей арктической природой, включая тундру, прибрежные ландшафты и богатую фауну. 
Культурные и этнографические особенности: 
- Национальные традиции: Энурмино является чукотским национальным селом, где сохраняются традиционные промыслы, такие как охота на морских животных и рыболовство. Знакомство с культурой и бытом коренных народов может стать ценным опытом для туристов. 
- Дом культуры: В селе действует Дом культуры, где проводятся различные мероприятия, включая выступления танцевального кружка «Вдохновение» и вокального кружка «Арлекино». Также функционируют национальные кружки «Энурмино» и «Бусинки», участвующие в праздновании Дня Чукотского автономного округа, Дня охотника и других мероприятий. 
Потенциальные направления развития туризма: 
- Экологический туризм: Организация туров для наблюдения за морскими млекопитающими, птицами и изучения арктической флоры и фауны. 
- Этнографический туризм: Погружение в культуру и традиции чукотского народа, участие в национальных праздниках и мастер классах по традиционным ремеслам. 
- Приключенческий туризм: Пешие и снегоходные маршруты по тундре, рыбалка и охота в соответствии с местными традициями и законодательством. 
 Развитие туристической инфраструктуры, включая улучшение транспортной доступности, создание комфортных условий проживания и питания, а также продвижение уникальных особенностей региона, может способствовать привлечению туристов и развитию экономики сельского поселения Энурмино.


[bookmark: _Toc221900569]Экономическая база
[bookmark: _Toc221900570][bookmark: _Toc179983325]Промышленное производство
Промышленное производство играет ключевую роль в экономике, обеспечивая создание рабочих мест, повышение уровня жизни и развитие территории. Производственные предприятия способствуют формированию местного рынка труда и обеспечивают граждан необходимыми товарами и услугами. Это создает условия для социальной стабильности и устойчивого развития, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни населения и укреплению экономических позиций региона.
Экономика сельского поселения основана на традиционных для региона видах деятельности, таких как морской промысел и оленеводство. Основные предприятия и организации: 
1. Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг»: Обеспечивает жилищно - коммунальные услуги для населения, включая электроснабжение села через дизельную электростанцию. 
2. Территориально - соседская община «Дауркин»: Занимается морским промыслом, что является традиционной деятельностью для местных жителей. 
3. ООО «Берингов пролив»: Осуществляет снабжение села продовольствием и другими необходимыми товарами, включая доставку свежемороженой оленины в труднодоступные населённые пункты, такие как Энурмино. 
В Энурмино отсутствуют крупные промышленные предприятия. Основу экономики составляют традиционные промыслы: морская охота и оленеводство. Оленеводство является важной частью сельского хозяйства региона, обеспечивая население мясом и другими продуктами. Снабжение села углём для отопления осуществляется морским транспортом, что требует значительных логистических усилий. Таким образом, экономика сельского поселения Энурмино базируется на традиционных видах деятельности, поддерживаемых местными предприятиями и организациями, обеспечивающими жизнедеятельность села в условиях арктического климата.
Одним из ключевых условий экономического роста является развитие малого и среднего бизнеса.
            Для развития промышленности на территории ставятся следующие задачи:
- формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- выделение функциональных зон производственного назначения.
            Основными негативными факторами, повлиявшими на показатели развития малого бизнеса, являются высокие процентные ставки по банковским кредитам, недоступность кредитов, высокая фискальная нагрузка и частые изменения в государственном регулировании сфер деятельности. В таких условиях важна поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны муниципалитета, прежде всего, как формы занятости населения, а также как существенной сферы экономики города.
[bookmark: _Toc221900571]Сельскохозяйственное производство
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) является важнейшим элементом экономики, объединяющим сельское хозяйство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции. Он играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны и устойчивом развитии регионов. В условиях разнообразия природных ресурсов и климатических зон, АПК формируется с учетом местных особенностей, что позволяет эффективно использовать потенциал территории.
Основу сельского хозяйства Чукотского автономного округа составляет оленеводство. В 1970 году поголовье оленей достигло 587 тысяч голов, что составляло четверть мирового стада. В феврале 2025 года в село Энурмино была доставлена свежемороженая оленина компанией «Берингов пролив» с использованием техники повышенной проходимости. В 2020 году продукция сельского хозяйства в Чукотском автономном округе составила 1694,1 млн рублей, из которых 1545,1 млн рублей пришлось на животноводство. 
Таким образом, сельское хозяйство в сельском поселении Энурмино и Чукотском автономном округе в целом ориентировано на традиционные отрасли, такие как оленеводство и морской промысел, с учетом климатических условий региона.
Основными целями развития отрасли сельского хозяйства сельского поселения Энурмино являются:
- повышение конкурентоспособности продукции АПК и обеспечение населения качественными продовольственными товарами отечественного производства;
- обеспечение эффективного функционирования агропродовольственного рынка и развития его инфраструктуры.


[bookmark: _Toc221900572]Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc221900573]Железнодорожный транспорт
[bookmark: _Toc183704427]Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения Энурмино отсутствует.
[bookmark: _Toc221900574]Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc183704426]Воздушный транспорт на территории сельского поселения Энурмино отсутствует. Село Энурмино Чукотского автономного округа не имеет собственного аэропорта. Ближайший аэропорт расположен в селе Энурмино, административном центре Чукотского района. Аэропорт Энурмино обеспечивает регулярное авиасообщение с Анадырем и другими населёнными пунктами региона. Для доставки грузов и пассажиров в Энурмино используются вертолёты, выполняющие рейсы из Энурмино.
[bookmark: _Toc221900575]Водный транспорт
Водный транспорт на территории сельского поселения Энурмино отсутствует.
[bookmark: _Toc221900576]Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт на территории сельского поселения Энурмино отсутствует.
Отсутствие дорог в селе Энурмино Чукотского муниципального района обусловлено его сложным географическим положением и специфическими метеорологическими условиями. Эти факторы значительно затрудняют развитие транспортных связей, что ограничивает доступ к селу и усложняет жизнь местных жителей. В результате, инфраструктурные проблемы остаются одной из ключевых задач для улучшения качества жизни в данном регионе.
[bookmark: _Toc221900577]Пассажирский транспорт
[bookmark: _Toc183704430]В селе Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа России пассажирские перевозки осуществляются исключительно воздушным путём с помощью вертолёта с периодичностью 1–2 раза в месяц. Информацию о рейсах и расписании можно найти на официальных сайтах авиакомпаний, обслуживающих Чукотский АО, например «ЧукотАВИА».
Кроме того, для передвижения в Энурмино и его окрестностях используется специализированный транспорт: в зависимости от сезона, это могут быть вездеходы или снегоходы.
Общественный транспорт играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности, социальной связанности и качества жизни населения. Существующая система пассажирских перевозок с использованием автобусного транспорта характеризуется недостаточным уровнем развития маршрутной сети, дефицитом современного подвижного состава и ограниченной доступностью отдалённых населённых пунктов, что негативно влияет на социально-экономическое развитие территории.
[bookmark: _Toc221900578]Объекты транспортного обслуживания
На территории сельского поселения Энурмино объекты транспортного обслуживания отсутствуют.
[bookmark: _Toc221900579]Улично-дорожная сеть
[bookmark: _Toc179983330][bookmark: _Toc180513998]Улично-дорожная сеть населенных пунктов формирует планировочный каркас территории, определяя направления развития застройки и обеспечивая транспортную связность между функциональными зонами.
Улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов представлена улицами в жилой застройке.
Таблица 4.6.7.1 - Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов 
	№ п/п
	Населенный пункт, название улиц
	Протяженность, км

	1
	с. Энурмино, ул. Южная
	0,41

	2
	с. Энурмино, ул. Советская
	2,82


Характеристики линейных объектов определены картометрическим (картографическим) способом по векторным данным ГИС в плоской прямоугольной системе координат.
 Велосипедная инфраструктура отсутствует. 
Существующая улично-дорожная сеть характеризуется высоким уровнем износа покрытий, что требует планомерного проведения ремонтных работ для обеспечения безопасных и комфортных условий дорожного движения.
Поддержание улично-дорожной сети в нормативном технико-эксплуатационном состоянии определено в качестве приоритетной задачи для обеспечения устойчивого развития транспортной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc221900580]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc152144325][bookmark: _Toc221900581]Водоснабжение
Описание системы и структуры водоснабжения
В муниципальном образовании с/п Энурмино отсутствует система центрального водоснабжения. Забор воды осуществляется открытым способом из близлежащего озера, находящегося на расстоянии 2-3 км, без устройства места забора. Доставка воды производится трактором с цистерной в бочки и емкости запаса Чукотским филиалом ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». В холодное время года водоем промерзает до дна, что оставляет село без воды, и в этом случае необходимо колоть и возить лед. Недостаточное количество и неудовлетворительное техническое состояние специального транспорта также затрудняет полное обеспечение потребностей населения в воде. Обеспечение круглогодичного водоснабжения связано с серьезными трудностями, так как наблюдается развитие многолетней мерзлоты и отсутствие поверхностного стока зимой. Горячее водоснабжение в селе отсутствует, а использование индивидуальных скважин не упоминается в документации.
Характеристика сетей водоснабжения
Сети водоснабжения отсутствуют.
Характеристика объектов водоснабжения
Объекты водоснабжения отсутствуют.
Описание существующих сооружений очистки  и подготовки воды
Существуют серьезные технические и технологические проблемы, связанные с отсутствием сооружений очистки и подготовки воды. Это приводит к недостатку качественной воды для населения и неэффективному управлению водными ресурсами. Отсутствие подобных сооружений также ставит под угрозу здоровье жителей и создает риски для окружающей среды. Необеспеченность инфраструктурой затрудняет выполнение норм по обеспечению безопасности водоснабжения. В результате, необходимо срочно решать вопросы, связанные с разработкой и внедрением технологий водоочистки.
[bookmark: _Toc221900582]Водоотведение
           На территории сельского поселения Энурмино отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые зачастую имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к риску загрязнения территории и подземных вод.
            На территории сельского поселения Энурмино ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа и канавы.
[bookmark: _Toc221900583]Электроснабжения
[bookmark: _Toc152144328]Существующее положение
Электроснабжение сельского поселения Энурмино в настоящее время производится от дизельной электростанции установленной мощностью 0,8 мВт.
Надежное электроснабжение – основа устойчивого развития территории, влияющая на все сферы жизни. Перебои электроснабжения или неудовлетворительное состояние линий электропередач ведут к экономическим потерям, ухудшению условий жизни и ограничению роста, для исключения этого необходимо поддерживать энергетическую сеть в хорошем состоянии.
[bookmark: _Toc221900584]Теплоснабжение
[bookmark: _Toc152144329]В настоящее время отопление индивидуальной жилой застройки на территории сельского поселения Энурмино обеспечивается индивидуальными источниками тепла в виде бытовых котлов, которые работают от природного газа (дров, угля).
Общественные и социальные учреждения сельского поселения Энурмино используют специализированные котельные.
Таблица 4.7.4.1 - Объекты теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	Котельная
	с. Энурмино


[bookmark: _Toc221900585]Газоснабжение
[bookmark: _Toc152144330]Централизованное газоснабжение на территории сельского поселения Энурмино образования отсутствует. На территории применяется баллонная система газоснабжения.
Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление).
[bookmark: _Toc221900586]Объекты информатики и связи
[bookmark: _Toc180513999][bookmark: _Toc179983332]Существующее положение
Населению сельского поселения Энурмино предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:
· почтовая связь;
· телефонная связь общего пользования;
· услуги доступа в сеть Интернет;
· проводное радиовещание;
· телевизионное вещание;
· услуги мобильной телефонной связи.
Всего на территории сельского поселения Энурмино функционирует 1 отделение почтовой связи, в котором оказывается следующий перечень основных услуг: почтовые услуги; финансовые услуги; прочие услуги.
Услуги мобильной телефонной связи на территории поселения предоставляются крупнейшими операторами сотовой связи, осуществляющими свою деятельность в границах Российской Федерации: МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, обеспечивающих покрытие 100%. Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, а также осуществлять выход абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.
Услуги проводного радиовещания, а также трансляцию радио и телевизионных каналов в цифровом и аналоговом форматах на территории сельского поселения Энурмино осуществляет ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Передача данных осуществляется посредством базовых станций, расположенных на крышах зданий в зоне плотной сельской застройки и посредством вышек сотовой связи. Жителям доступен мобильный интернет в сети 3G и 4G.
[bookmark: _Toc221900587]Санитарная очистка территории
[bookmark: _Toc179983334][bookmark: _Toc180514001]В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Чукотского автономного округа (утверждена приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 22.12.2022 №16) сельское поселение Энурмино находится в зоне деятельности регионального оператора МУП «Айсберг».
Нормативы накопления отходов муниципального образования установлены приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 01.08.2022 № 204-од «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в отношении домовладений на территории Чукотского автономного округа» (с изменениями от 28.12.2023 № 415-од).
Для накопления твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, как правило, используются контейнеры объемами 0,75 м3, 0,8 м3 и бункеры-накопители объемом 8 м3.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» на территории муниципального образования должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов.
Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее — КГО) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.
Расстояние от контейнерных и (или) площадок для накопления КГО до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах — не менее 25 м, в сельских населенных пунктах — не менее 15 м.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах — не менее 10 м, в сельских населенных пунктах не менее 15 м.
Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного самоуправления.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 — для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов.
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников.
Удаление жидких бытовых отходов (далее — ЖБО) должно проводится хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть для накопления ЖБО.
По данным администрации сельского поселения Энурмино на территории поселения находятся несанкционированные свалки.
По сведениям, предоставленным Управлением ветеринарии Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, на территории сельского поселения Энурмино действующие скотомогильники, биотермические ямы и другие захоронения, неблагополучные по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, отсутствуют.

[bookmark: _Toc221900588]Зоны с особыми условиями использования территории
[bookmark: _Toc179983335]В соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
1) водоохранная зона;
2) прибрежная защитная полоса;
3) санитарно-защитная зона.
Границы указанных территорий определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны зоны с особыми условиями использования территории, сведения по которым содержатся в едином государственном реестре недвижимости.
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации, водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
• до десяти километров – в размере 50 м;
• от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;
• от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.
Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
На территории муниципального образования установлены следующие водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы, указанные в таблице 4.9.1
Таблица 4.9.1 - Перечень водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с ЕГРН
	№ п/п
	Наименование водного объекта
	Реестровый номер
	Наименование документа

	1
	Часть водоохранной зоны Чукотского моря
	87:08-6.3
	-

	2
	Часть прибрежной защитной полосы Чукотского моря
	87:08-6.1
	-


Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.
Таблица 4.9.2 - Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос.
	Зона
	Запрещается
	Допускается

	Водоохранная зона
	1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской Федерации;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

	Прибрежная защитная полоса
	Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

	Береговая полоса
	использование для передвижения механических транспортных средств
	Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств


Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Санитарно-защитная зона
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3.03.2018 г. № 222.
Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
• размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
• размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Согласно СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п.8.6 минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %:
• до 300 м – 60 %;
• свыше 300 м до 1000 м – 50 %;
• от 1000 до 3000 м – 40 %.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.
На территории муниципального образования установлены санитарно-защитные зоны, отображены в графических материалах проекта.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Образование, охрана и использование территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации принимают в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2021 года «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Образование территорий традиционного природопользования федерального значения осуществляется решениями Правительства Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения осуществляется решениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования регионального значения, находящихся на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется решениями органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Образование территорий традиционного природопользования местного значения осуществляется решениями органов местного самоуправления на основании обращений лиц, относящихся к малочисленным народам, и общин малочисленных народов или их уполномоченных представителей.
Образование территорий традиционного природопользования местного значения, находящихся на территориях нескольких муниципальных образований, осуществляется решениями органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Изъятие земельных участков и других обособленных природных объектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для государственных или муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством. Лицам, относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предоставляется возмещение за изъятое у них для государственных или муниципальных нужд имущество.
Использование природных ресурсов, находящихся на территориях традиционного природопользования, для обеспечения ведения традиционного образа жизни осуществляется лицами, относящимися к малочисленным народам, и общинами малочисленных народов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обычаями малочисленных народов.
Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на территориях традиционного природопользования, пользуются природными ресурсами для личных нужд, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Пользование природными ресурсами, находящимися на территориях традиционного природопользования, гражданами и юридическими лицами для осуществления предпринимательской деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для обеспечения кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов, водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также других нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с законодательством, если это не нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Охранные зоны электросетевого хозяйства
На территории муниципального образования охранные зоны электросетевого хозяйства не установлены.
Охранные зоны железных дорог
На территории муниципального образования охранные зоны железных дорог не установлены.
Придорожные полосы автомобильных дорог
На территории муниципального образования придорожные полосы не установлены.
Охранные зоны трубопроводов
На территории муниципального образования охранные зоны трубопроводов не установлены.
Охранные зоны линий и сооружений связи
На территории муниципального образования охранные зоны линий и сооружений связи не установлены.
Приаэродромные территории
На территории муниципального образования приаэродромные территории не установлены.
Зоны охраняемых объектов
На территории муниципального образования зоны охраняемых объектов не установлены.
Зоны охраняемых военных объектов
На территории муниципального образования зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов, не установлены.
Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений
На территории муниципального образования охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением не установлены.
Округа санитарной охраны
На территории муниципального образования округа санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов не установлены.
Зоны санитарной охраны источников
На территории муниципального образования зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены.
Зоны затопления и подтопления
На территории муниципального образования зоны затопления и подтопления не установлены.
Зоны ограничений радиотехнических объектов
На территории муниципального образования зоны ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства, не установлены.
Охранные зоны геодезических пунктов
На территории муниципального образования охранные зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети не установлены.

[bookmark: _Toc179983333][bookmark: _Toc180514000][bookmark: _Toc221900589][bookmark: _Toc180514002]Особо охраняемые природные территории
[bookmark: _Hlk195632217]На территории сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

[bookmark: _Toc221900590]Сведения об объектах культурного наследия и утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений
[bookmark: _Toc221900591]Объекты культурного наследия
[bookmark: _Toc196334337]На территории сельского поселения расположены два объекта культурного наследия (далее – ОКН), находящиеся на государственной охране согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). Объекты культурного наследия регионального значения представлены в таблице 4.11.1.1.
Таблица 4.11.1.1 - Объекты культурного наследия на территории сельского поселения
	№ п/п
	Наименование ОКН
	Местоположение ОКН
	Вид ОКН
	Категория
	Внесены в ЕГРН, реестровый номер, дата внесения

	1
	Поселение «Энурмино-1»
	с. Энурмино
	Памятник
	федерального значения
	87:08-8.139

	2
	Поселение «Энурмино-2»
	с. Энурмино
	Памятник
	федерального значения
	87:08-8.140


Также на территории сельского поселения отсутствуют выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии), находящиеся на государственной охране на основании Федерального закона № 73-ФЗ и на основании пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
[bookmark: _Toc221900592]Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
На территории сельского поселения отсутствуют сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

[bookmark: _Toc221900593]Объекты ритуального обслуживания (кладбища)
На территории сельского поселения Энурмино имеется 1 действующее кладбище общей площадью 0.86 га.
При нормативе 0.24 га на 1000 человек существующая нормативная потребность населения сельского поселения Энурмино в кладбищах традиционного захоронения составляет 0.08 га. Фактически имеющиеся площади кладбищ полностью соответствуют этой потребности.
Сведения о кладбищах, представленных на территории сельского поселения Энурмино, приведены в таблице 4.12.1.
Таблица 4.12.1 - Характеристика кладбищ сельского поселения Энурмино 
	№ п/п
	Местоположение
	Номер земельного участка
	Состояние
	Площадь, га

	1
	с. Энурмино
	87:08:030001:339
	Действующее
	0.86

	
	Итого
	
	
	0.86


[bookmark: _Toc221900594]

Участки недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей
На территории сельского поселения Энурмино лицензионных участков недр не зарегистрировано.
На территории сельского поселения Энурмино месторождения и проявления полезных ископаемых не зарегистрированы.






[bookmark: _Toc221900595]Мероприятия по установлению или изменению границ населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
[bookmark: _Toc221900596]Установление или изменение границ населенных пунктов
[bookmark: _Hlk196307542]Сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Энурмино представлены в таблице 5.1.1.
Таблица 5.1.1 - Сведения о границах населенных пунктах
	№ п/п
	Населенный пункт
	Реестровый номер в соответствии с ЕГРН

	1
	с. Энурмино
	87:08-4.5


Генеральным планом не предусматривается изменение границ населенных пунктов.
[bookmark: _Toc221900597][bookmark: _Toc179983336]Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
Сведения о границах земельных участков в границах населенного пункта внесены в ЕГРН и не подлежат изменению.
[bookmark: _Toc221900598]Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
[bookmark: _Toc221900599]Функциональное и пространственное использование территории
[bookmark: _Toc192599504][bookmark: _Toc193219420]В основу проектных решений сельского поселения Энурмино положены следующие принципы:
1. Четкое функциональное зонирование;
1. Формирование центра населенных пунктов как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;
1. Учет природного ландшафта в планировочном развитии населенных пунктов;
1. Обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.
Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.
В генеральном плане функциональное зонирование учитывает результаты комплексного градостроительного анализа территории, историко-культурную и планировочную специфику сельсовета, а также сложившиеся особенности использования территории.
Территория сельского поселения Энурмино подразделяется на следующие функциональные зоны
1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
2. Многофункциональная общественно-деловая зона;
3. Зона специализированной общественной застройки;
4. Коммунально-складская зона;
5. Зона инженерной инфраструктуры;
6. Зона транспортной инфраструктуры;
7. Зоны сельскохозяйственного использования;
8. Зона кладбищ;
9. Зона складирования и захоронения отходов;
10. Зона озелененных территорий специального назначения;
11. Иные зоны;
Все зоны сельского поселения Энурмино планировочно связаны между собой улично-дорожной сетью. 
Планировочная структура сельского поселения Энурмино типична для населенных пунктов России. Населенные пункты имеют линейную планировочную структуру с главной улицей, от которой ответвляются второстепенные - переулки. Центральная улица – главная ось, вдоль которой сосредоточены административные и социальные объекты.

[bookmark: _Toc221900600]Прогноз численности населения
[bookmark: _Toc221117116][bookmark: _Toc221900601]Фактическая динамика численности населения в регионе
Для расчета прогнозируемой численности населения были использованы данные динамики фактической численности населения Чукотского автономного округа и сельского поселения Энурмино за последние 5-10 лет, а также прогнозы Росстата и прогнозы социально-экономического развития Чукотского автономного округа и сельского поселения Энурмино.
В таблице приведена ретроспективная численность населения Чукотского автономного округа в соответствии с данными Росстата.
Таблица 6.2.1.1 - Ретроспективная численность населения Чукотского автономного округа
	Год
	Все население
	Городское население
	Сельское население

	2014 
	49948         
	33299               
	16649               

	2015 
	49729         
	33426               
	16303               

	2016 
	49171         
	33344               
	15827               

	2017 
	48635         
	33219               
	15416               

	2018 
	47993         
	32846               
	15147               

	2019 
	48098         
	32941               
	15157               

	2020 
	48549         
	33478               
	15071               

	2021 
	47583         
	32485               
	15098               

	2022 
	47906         
	32959               
	14947               

	2023 
	47840         
	33047               
	14793               

	2024 
	48029         
	33318               
	14711               

	2025 
	47778         
	33285               
	14493               

	Изменение всего      
	-0,043445            
	-0,000420           
	-0,129497           

	Изменение в год      
	-0,004030            
	-0,000038           
	-0,012529           


В анализируемом периоде с 2014 по 2025 год общее население постепенно уменьшается, начиная с 49 948 и достигая 47 778 в 2025 году, что соответствует изменениям на 0,04%. Городское население в основном остается неизменным, колеблясь от 33 299 в 2014 году до 33 285 в 2025 году с небольшим снижением на 0,04%. В то же время сельское население демонстрирует более заметное сокращение: с 16 649 в 2014 году оно снизилось до 14 493 в 2025 году, что составляет снижение на 12,95%. Данные подтверждают тенденцию к уменьшению численности сельского населения по сравнению с городским, что может отражать миграционные процессы и изменения в образе жизни.
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Рисунок 6.2.1.1 - Динамика численности населения Чукотского автономного округа

[bookmark: _Toc221117117][bookmark: _Toc221900602]Прогноз Росстата по численности населения в регионе
Таблица 6.2.2.1 - Прогноз численности сельского населения Чукотского автономного округа по данным Росстата
	Год
	Все население
	Городское население
	Сельское население
	Изменение всего (%)
	Изменение в год (%)

	2024 
	47946         
	33310               
	14636               
	0,09                
	0,40                 

	2025 
	48029         
	33591               
	14438               
	 
	 

	2026 
	48116         
	33869               
	14247               
	 
	 

	2027 
	48200         
	34147               
	14053               
	 
	 

	2028 
	48282         
	34429               
	13853               
	 
	 

	2029 
	48396         
	34742               
	13654               
	 
	 

	2030 
	48531         
	35069               
	13462               
	 
	 

	2031 
	48660         
	35400               
	13260               
	 
	 

	2032 
	48831         
	35761               
	13070               
	 
	 

	2033 
	49012         
	36133               
	12879               
	 
	 

	2034 
	49218         
	36529               
	12689               
	 
	 

	2035 
	49434         
	36931               
	12503               
	 
	 

	2036 
	49674         
	37353               
	12321               
	 
	 

	2037 
	49938         
	37800               
	12138               
	 
	 

	2038 
	50200         
	38243               
	11957               
	 
	 

	2039 
	50459         
	38686               
	11773               
	 
	 

	2040 
	50729         
	39139               
	11590               
	 
	 

	2041 
	50997         
	39586               
	11411               
	 
	 

	2042 
	51276         
	40036               
	11240               
	 
	 

	2043 
	51541         
	40490               
	11051               
	 
	 

	2044 
	51810         
	40940               
	10870               
	 
	 

	2045 
	52048         
	41363               
	10685               
	 
	 

	2046 
	52309         
	41799               
	10510               
	 
	 


В таблице представлена информация о населении за период с 2024 по 2046 год, в том числе данные о городском и сельском населении, а также об изменении численности населения. В 2024 году общее население составляет 47946 тыс. человек, из которых 33310 тыс. человек проживает в городах, а 14636 тыс. человек — в сельской местности. Наблюдается незначительный рост населения с прогнозируемым увеличением в 0,09% в 2024 году и 0,40% в год. В течение следующих лет общее население постепенно увеличивается, достигая 52309 тыс. человек к 2046 году. Городское население также растет, достигая 41799 тыс. человек к тому же времени, тогда как сельское население продолжает сокращаться, ожидая уменьшения до 10510 тыс. человек. Данные свидетельствуют о дальнейшей урбанизации и изменениях в структуре населения.
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Рисунок 6.2.2.1 - Прогноз численности населения Чукотского автономного округа по данным Росстата
[bookmark: _Toc221117118][bookmark: _Toc221900603]Прогноз по численности населения
Численность населения сельского поселения Энурмино в 2026 году составила 321 чел.
Прогноз численности населения сельского поселения Энурмино был выполнен в 4 вариантах: на основе фактической динамики (линейный тренд), на основе фактической динамики (логарифмический тренд), на основе фактической динамики Чукотского автономного округа, на основе данных Росстата по Чукотского автономного округа.
В таблице ниже представлены значения прогнозируемой численности населения для нескольких прогнозов по вариантам.
Таблица 6.2.3.1 - Прогноз численности населения сельского поселения Энурмино на 2046 год
	Прогноз численности населения
	Ежегодный прирост/убыль населения, %
	Численность населения на расчетный срок

	на основе фактической динамики (линейный тренд): сельское поселение Энурмино
	3,66
	658

	на основе фактической динамики (логарифмический тренд): сельское поселение Энурмино
	0,5
	355

	на основе фактической динамики: Чукотский автономный округ - Все население
	231,07
	8031739255439

	на основе фактической динамики: Чукотский автономный округ - Городское население
	0,0
	321

	на основе фактической динамики: Чукотский автономный округ - Сельское население
	189,97
	567009124709

	на основе данных Росстата: Чукотский автономный округ - Все население
	0,4
	347

	на основе данных Росстата: Чукотский автономный округ - Городское население
	1,04
	394

	на основе данных Росстата: Чукотский автономный округ - Сельское население
	-1,49
	237


Прогноз численности населения для сельского поселения Энурмино, основанный на фактической динамике с логарифмическим трендом, представляется самым реалистичным из всех представленных вариантов, поскольку он учитывает исторические данные и показывает сбалансированный ежегодный прирост населения в 0,5%. На расчетный срок численность населения составит 355 человек.
Численность населения на расчетный срок (2046 г.) принята 355 чел., что соответствует показателю ежегодного прироста/убыли населения 0,5 %.
Численность населения на 1 очередь (2036 г.) принята 340 чел.
Главная цель демографической политики муниципального образования должна заключаться в стабилизации численности населения и его постепенном демографическом росте, что возможно при повышении уровня благосостояния населения, расширении возможностей занятости и получения жилья, внедрении новых мер по стимулированию повышения рождаемости, улучшению социального обслуживания, мер по оптимизации миграционных потоков.
Перспективы демографического развития сельского поселения Энурмино будут определяться следующими факторами:
· увеличение продолжительности жизни населения;
· улучшение репродуктивного здоровья населения;
· поддержка материнства, отцовства и детства, в том числе поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы;
· всестороннее развитие и укрепление института семьи;
· снижение смертности;
· создание условий для развития положительных миграционных процессов;
· повышение уровня экономического потенциала населения путем образования новых рабочих мест.

[bookmark: _Toc221900604]Жилищный фонд
[bookmark: _Toc221117120][bookmark: _Toc221900605]Расчет жилищного строительства на расчетный срок
Предложения генерального плана по строительству жилищного фонда и определение объемов жилья на перспективу выполняются на основе анализа состояния существующего фонда, фактического и проектного показателей жилищной обеспеченности, учета аварийного фонда и намечаемых к сносу зданий в течение срока реализации генерального плана, а также использование объемов незавершенного строительства и предложений для нового жилищного строительства на свободных территориях.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2035 года, средняя жилищная обеспеченность должна составить 25,9 кв. м общей площади на человека. 
Точные сроки строительства жилья устанавливаются с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.
По данным Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе" жилая площадь домов с высоким процентом износа (более 60%) составляет 483,6 кв. м. Эти дома запланированы к выбытию к расчетному сроку. 
Для реализации проектных показателей в области жилищного строительства и достижения средней жилищной обеспеченности граждан 25,9 кв.м общей площади на человека необходимо проведение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда по условию окончания нормативного срока эксплуатации жилых зданий в полном объеме, а также увеличение площади территорий для размещения жилой застройки, создания условий для увеличения ежегодных темпов ввода жилья, в том числе посредством планирования размещения объектов строительного комплекса.	
С целью обеспечения населения требуемой нормой жилищного фонда планируется размещение новых жилых зон.
[bookmark: _Toc221900606]Характеристики осваиваемой территории для развития жилищного строительства
На территории сельского поселения Энурмино планируется 1 площадка для развития жилищного строительства. 
Характеристики осваиваемой территории для развития жилищного строительства приведены в таблице 6.3.2.1.
Таблица 6.3.2.1 - Характеристики осваиваемой территории для развития жилищного строительства
	№ п/п
	Наименование территории
	Местоположение
	Площадь территории, га
	Тип застройки
	Планируемый объем жилищного фонда, кв. м

	1
	Площадка №1
	с. Энурмино
	0,39
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	772


[bookmark: population]В целях уточнения расположения земельных участков, их площадей, создания 
улично-дорожной сети, а также последующей постановки на кадастровый учет, в обязательном порядке потребуется принятие уполномоченными органами решения на разработку проекта планировки и межевания территории.


[bookmark: _Toc192599506][bookmark: _Toc193219422][bookmark: _Toc221900607]Социальная инфраструктура
[bookmark: _Toc221900608]Объекты образования
Существующий объект общего образования сельского поселения Энурмино выполняет потребности населения, но на территории отсутсвует объект дошкольного образования.
В таблице 6.4.1 – 1. сведены данные по потребностям сельского поселения Энурмино в объектах образования, а также данные по обеспеченности такими объектами.
Таблица 6.4.1. – 1. Расчет обеспеченности объектами дошкольного образования
	№ п/п
	Наименование объекта
	Существующая инфраструктура, мест
	Нормативная потребность, мест
	Обеспеченность, %

	1
	Дошкольные образовательные организации
	0
	26
	0


Проектом генерального плана предусмотрено строительство детского сада на 30 мест с целью обеспечения потребности населения в объектам дошкольного образования.
В поддержку системы образования сельского поселения Энурмино реализуются различные муниципальные программы, направленные на обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
[bookmark: _Toc221900609]Объекты здравоохранения
В поддержку системы здравоохранения сельского поселения Энурмино реализуются различные программы, направленные на обеспечение доступности качественной медицинской помощи, ориентированной на сохранение и укрепление здоровья населения, повышение продолжительности и качества жизни, а также формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью. Эти программы способствуют развитию современной медицинской инфраструктуры, внедрению инновационных технологий диагностики и лечения, а также подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно работать в условиях динамично развивающейся системы здравоохранения.
На территории сельского поселения Энурмино мероприятий по развитию объектов здравоохранения не планируется.
[bookmark: _Toc221900610]Объекты физической культуры и спорта
Для объектов в области физической культуры и массового спорта, расположенных на территории сельского поселения Энурмино, характерны следующие проблемы:
· недостаточное развитие материальной базы физкультурно-спортивных учреждений;
· недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
· недостаточное ресурсное обеспечение планируемых к проведению спортивных мероприятий;
· низкий уровень доступности физкультурно-спортивных объектов для маломобильных групп населения.
Для развития объектов физической культуры и спорта сельского поселения Энурмино необходимо проводить мероприятия, направленные на: 
· модернизацию и строительство новых спортивных сооружений, обеспечивающих доступность занятий физической культурой для всех категорий и возрастных групп населения; 
· оснащение объектов современным и безопасным оборудованием, инвентарем и технологиями, отвечающими требованиям различных видов спорта и стандартам безопасности;
· популяризацию здорового образа жизни и организацию массовых физкультурных мероприятий, соревнований и спортивных праздников для вовлечения населения в систематические занятия спортом;
· развитие кадрового потенциала сферы, повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и специалистов, отвечающих за эксплуатацию объектов.
В таблице ниже представлен перечень планируемых объектов физической культуры и спорта на территории сельского поселения Энурмино.
Таблица 6.4.3.1 — Планируемые объекты физической культуры и спорта сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Наименование объекта (сооружения)
	Адрес объекта (сооружения)
	Площадь кв. м (плоскостные сооружения)
	Характеристика планируемого мероприятия

	
	Объекты местного значения
	
	
	

	1
	Строительство спортивного сооружения
	сельское поселение Энурмино
	200
	Планируемый к размещению


На расчетный срок обеспеченность населения сельского поселения Энурмино объектами физической культуры и спорта будет составлять: спортивными залами – 0%; плоскостными спортивными сооружениями - 100%.
[bookmark: _Toc221900611]Объекты культуры и искусства
Для объектов в области культуры и искусства, расположенных на территории сельского поселения Энурмино, характерны следующие проблемы:
· физический износ материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
· дефицит профессиональных кадров;
· недостаточное финансирование, ограничивающее возможность обновления экспозиций, проведения мероприятий и реализации творческих проектов;
· низкий уровень цифровизации услуг и доступности цифровой информации, что снижает охват аудитории, особенно в удаленных населенных пунктах;
· низкий уровень доступности объектов культуры и искусства для маломобильных групп населения.
Для развития объектов культуры и искусства сельского поселения Энурмино необходимо проводить мероприятия, направленные на: 
· модернизацию, реставрацию и создание новых культурных объектов; 
· техническое переоснащение учреждений культуры современным оборудованием, а также пополнение музейных и библиотечных фондов для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг;
· сохранение и популяризацию культурного наследия, поддержку современных творческих инициатив и организацию массовых культурных мероприятий (фестивалей, выставок, концертов) для вовлечения населения в культурную жизнь; 
· развитие кадрового потенциала сферы, повышение квалификации сотрудников учреждений культуры и привлечение молодых специалистов для внедрения инновационных подходов в работу.
На территории сельского поселения Энурмино отсутствуют планируемые объекты культуры и искусства.

[bookmark: _Toc221900612]Экономическая база
Одним из ключевых условий экономического роста в сельском поселении Энурмином станет развитие малого и среднего бизнеса, а также интеграция экономики сельского поселения Энурмино образования в экономику района и региона. Это предполагает привлечение новых инвестиций, а также реализацию совместных проектов.
Для развития промышленности на территории сельского поселения Энурмино ставятся следующие задачи:
- формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;
- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;
- выделение функциональных зон производственного назначения.
Основными целями развития отрасли сельского хозяйства сельского поселения Энурмино  являются:
- повышение конкурентоспособности продукции АПК и обеспечение населения качественными продовольственными товарами отечественного производства;
- обеспечение эффективного функционирования агропродовольственного рынка и развития его инфраструктуры.
На территории сельского поселения Энурмино мероприятий по развитию экономической базы не планируется.

[bookmark: _Toc192599508][bookmark: _Toc193219424][bookmark: _Toc221900613]Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc221900614]Железнодорожный транспорт
Реализация мероприятий по развитию объектов железнодорожного транспорта относятся к полномочиям федерального уровня и предусматривается в соответствии со стратегическими документами Российской Федерации.
           Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р мероприятий в части железнодорожный транспорт на территории сельского поселения не планируется.
[bookmark: _Toc221900615]Воздушный транспорт
Реализация мероприятия по развитию объектов воздушного транспорта относятся к полномочиям федерального, регионального уровня и реализуются в соответствии со стратегическими документами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
            Согласно указанным документам мероприятий в части воздушного транспорт на территории сельского поселения не планируется.
[bookmark: _Toc221900616]Водный транспорт
Согласно со Схемой территориального планирования района (Схема территориального планирования Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципального район Чукотского автономного округа РФ от 16.05.2013 № 44) на территории сельского поселения Энурмино запланировано строительство морского причала. 
[bookmark: _Toc221900617]Автомобильный транспорт
Мероприятия по развитию автомобильного транспорта на территории сельского поселения не планируется.
[bookmark: _Toc221900618]Пассажирский транспорт
Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории сельского поселения не планируется.
[bookmark: _Toc221900619]Объекты транспортного обслуживания
В целях удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций и в транспортных услугах планируется развитие сети объектов транспортного обслуживания.
Размещение объектов, связанных с обслуживанием автотранспорта (автозаправочных станций, станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных мастерских), осуществляется преимущественно на инициативной основе субъектами предпринимательской деятельности. Генеральным планом предусматривается формирование существующих и планируемых функциональных зон, обеспечивающих правовые условия для их эффективного и упорядоченного размещения.
Мероприятия по развитию объектов транспортного обслуживания проектом не предусматриваются.
[bookmark: _Toc221900620]Улично-дорожная сеть
[bookmark: _Toc192599509][bookmark: _Toc193219425]Развитие улично-дорожной сети направлено на обеспечение эффективных связей между функциональными зонами, повышение пропускной способности, оптимизацию транспортных потоков и создание безопасных, комфортных условий для всех участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.
Развитие улично-дорожной сети предусматривает модернизацию существующих (приведение в нормативное состояние) элементов дорожной инфраструктуры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспорта.
Таблица 6.6.7.1 - Мероприятия по развитию улично-дорожной сети
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Мероприятия

	1
	улицы с. Энурмино
	с. Энурмино
	3,23
	Реконструкция


Протяженность реконструируемых участков улично-дорожной сети составляет 3,23 км.
Характеристики линейных объектов определены картометрическим (картографическим) способом по векторным данным ГИС в плоской прямоугольной системе координат.
Развитие велотранспортной инфраструктуры направлено на формирование безопасной, непрерывной и комфортной сети велополос и обособленных велодорожек, обеспечивающей удобные связи между различными функциональными зонами внутри населенных пунктов, а также между населенными пунктами.

[bookmark: _Toc221900621]Инженерная инфраструктура
[bookmark: _Toc221900622]Водоснабжение
Расчет суммарных суточных расходов воды
Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на нужды промышленности и коммунальные объекты, на полив улиц и зеленых насаждений, на пожаротушение.
Суммарные суточные расходы воды рассчитаны по укрупненным показателям в соответствии с нормами водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления, а также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
Используемые для расчета показатели приведены в таблице 6.7.1.1.
Таблица 6.7.1.1 - Используемые для расчета показатели
	Показатель
	Значение
	Документ

	Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут
	170
	п. 5.1. СП 31.13330.2021

	Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут. учитывающий уклад жизни населения. режим работы предприятий. степень благоустройства зданий. изменения водопотребления по сезонам года и дням недели. следует принимать равным:
	1,3
	п. 5.2. СП 31.13330.2021

	Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы
	0,15
	п. 5.1. СП 31.13330.2021

	Расход воды на полив л/сутки
	60
	п. 5.3. СП 31.13330.2021


Таблица 6.7.1.2 - Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
	Численность населения, чел.
	Среднесуточные расходы водопотребления, Qср, куб. м/сут
	Расчетный расход наибольшего водопотребления, Qmax, куб. м/сут
	Полив, куб. м/сут
	Неучтенные расходы, куб. м/сут
	Итого, куб. м/сут

	355
	60,4
	78,5
	21,3
	6
	105,8


     Расчет расходов воды на наружное пожаротушение
Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенных пунктах приняты в соответствии со Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Расчетное количество одновременных пожаров и расходы воды на один наружный пожар приняты в зависимости от численности населения населенного пункта в соответствии с таблицей 1 п.5.1 СП 8.13130.2020. Продолжительность пожара принята 3 часа. Время пополнения пожарных запасов – 24 часа.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов. Дополнительным источником водоснабжения для целей пожаротушения являются пожарные водоемы (резервуары) с требуемым запасом воды.
В соответствии с СП 31.13330.2021 минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении также должен быть не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Таблица 6.7.1.3 - Расходы воды на наружное пожаротушение
	№ п/п
	Населенный пункт
	Проектное население
	Число одновременных пожаров. шт
	Расход воды на наружное пожаротушен, л/c
	Объём минимального запаса воды на пожаротушение, куб. м

	1
	с. Энурмино
	355
	1
	10
	108


Предложения по развитию системы водоснабжения
[bookmark: _Toc221879393]Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция централизованной системы водоснабжения на территории сельского поселения Энурмино. Предлагается сохранение существующей системы водоснабжения с учетом мероприятий по ее реконструкции и модернизации. Также предлагается строительство новых сетей и объектов водоснабжения..
[bookmark: _Toc221879394]Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в следующих населенных пункта:с. Энурмино.
В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, водоснабжение предусматривается от децентрализованных источников — индивидуальных скважин и колодцев.
Проектом учитываются мероприятия в части объектов водоснабжения регионального значения, предусмотренные Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа.
Мероприятия (при их наличии) перечислены в разделе 2.2.
Проектом учитываются мероприятия в части объектов водоснабжения местного значения, предусмотренные Схема территориального планирования Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципального район Чукотского автономного округа РФ от 16.05.2013 № 44.
Мероприятия (при их наличии) перечислены в разделе 3.
В системах водоснабжения промпредприятий предлагается максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также сооружений повторного и последовательного использования воды. При подключении зданий индивидуальной застройки к централизованной системе водоснабжения должны быть установлены приборы учета на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды.
Водопроводная сеть на территории населенных пунктов трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.
Проектом предусматривается организация зон санитарной охраны (ЗСО) на всех источниках питьевого водоснабжения.
Мероприятия проекта Генерального плана по развитию объектов водоснабжения представлены в таблице 6.7.1.4.
Таблица 6.7.1.4 - Мероприятия проекта Генерального плана по развитию объектов водоснабжения
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид мероприятия

	1
	Насосная станция
	с. Энурмино
	Планируемый к размещению


Для наружных сетей водоснабжения рекомендуется применять трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) марок ПЭ-100 или ПЭ-80, как наиболее соответствующие современным требованиям по надежности, долговечности и экономической эффективности. Диаметр трубопроводов определяется на основе гидравлического расчета и составляет, как правило, от 50до 150 мм, а для распределительных сетей и подводок к зданиям – от 25 до 63 мм. Выбор конкретного материала и диаметра должен быть обоснован в проектной документации.
[bookmark: _Toc221900623]Водоотведение
При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой и общественной застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений согласно Своду правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Результат расчетов на расчетный срок реализации проекта Генерального плана представлен в таблице 6.7.2.1.
Таблица 6.7.2.1 - Расчетное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Среднесуточные расходы водопотребления, Qср, куб. м/сут
	Расчетный расход наибольшего водопотребления, Qmax, куб. м/сут
	Неучтенные расходы, куб. м/сут
	Итого, куб. м/сут

	1
	с. Энурмино
	355
	60,4
	78,5
	6
	84,5

	2
	Итого
	355
	60,4
	78,5
	6
	84,5


Предложения по развитию системы водоотведения
Проектом предусматривается дальнейшее развитие и реконструкция системы водоотведения на территории сельского поселения Энурмино. Предлагается сохранение существующей системы водоотведения с учетом мероприятий по ее реконструкции и модернизации. Также предлагается строительство новых сетей и объектов водоотведния.
Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в следующих населенных пункта с. Энурмино.
В населенных пунктах, не обеспеченных централизованной системой водоотведения, отведение сточных вод предусматривается через локальные очистные сооружения (септики, аэрационные установки, биологические очистные станции) с последующей утилизацией очищенной воды на рельеф или в грунт, а также с использованием поглощающих колодцев и траншей в соответствии с санитарно-гигиеническими и экологическими нормативами. 
Локальная система канализации— это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.
Снижение объема сбрасываемых сточных вод может быть достигнуто за счет повторного использования очищенной воды для полива приусадебных участков и зеленых зон в населенных пунктах, а также для производственных нужд животноводческих ферм, что позволит сократить общее водопотребление.
Внедрение современных технологий рециклинга и повторного применения сточных вод способствует повышению качества воды в реках и водоемах, улучшению экологической ситуации в водных бассейнах, а также экономии водных ресурсов за счет снижения забора свежей воды и уменьшения сброса загрязняющих веществ.
Для объектов, не имеющих локальных очистных систем, предусматривается организация вывоза жидких бытовых отходов ассенизационной техникойв приемные камеры у КОС или в места, согласованные с местными органами надзора.
В населенных пунктах, не оборудованных сетями канализации, предусматривается организация локальных систем канализации (септики) с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами в приемные камеры у КОС или в места, согласованные с местными органами надзора.
Проектом учитываются мероприятия в части объектов водоотведения регионального значения, предусмотренные Схемой территориального планирования Чукотского автономного округа.
Мероприятия (при их наличии) перечислены в разделе 2.2.
Проектом учитываются мероприятия в части объектов водоотведения местного значения, предусмотренные Схема территориального планирования Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципального район Чукотского автономного округа РФ от 16.05.2013 № 44.
Мероприятия (при их наличии) перечислены в разделе 3.
Мероприятия проекта Генерального плана по развитию объектов водоотведения представлены в таблице 6.7.2.2.
Таблица 6.7.2.2 - Сведения о планируемых мероприятиях по развитию системы водоотведения сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Вид мероприятия

	1
	Строительство КОС
	с. Энурмино
	Планируемый к размещению


Мероприятия проекта Генерального плана по развитию сетей водоотведения:
- строительство водопроводных сетей 1.8 км;
Для строительства и реконструкции наружных сетей водоотведения рекомендуется применять безнапорные трубы из полипропилена (ПП) или поливинилхлорида (НПВХ), соответствующие классу жесткости SN8 и выше, в зависимости от глубина заложения, технических условий и нагрузок. Диаметр трубопроводов самотечной канализационной сети, как правило, составлять не менее 200 мм для коллекторов и 110-160 мм для внутриквартальных сетей и подводок к зданиям. На участках с повышенными нагрузками (под дорогами, на пересечениях) следует использовать двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена (ПЭ) класса SN16. Выбор материалов и характеристик труб должен быть обоснован в проектной документации.
Характеристики линейных объектов определены картометрическим (картографическим) способом по векторным данным ГИС в плоской прямоугольной системе координат.
[bookmark: _Toc221900624]Электроснабжения
Развитие сетей энергоснабжения
Расчёт электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд населения выполнен по удельным показателям в соответствии с Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, табл. 2.4.3.
В соответствии с СП 42.13330.2016 принят показатель электропотребления на коммунально-бытовые нужды в размере 950 Вт·ч/год на 1 чел.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.
Таблица 6.7.3.1 - Расчетная нагрузка на систему электроснабжения на расчетный срок
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Расчетная электрическая нагрузка, кВт
	Годовой расход электроэнергии, млн. кВт/ч

	1
	с. Энурмино
	355
	174,7
	337,2

	2
	Итого
	355
	174,7
	337,2


Покрытие возрастающих электрических нагрузок населенных пунктов предусматривается осуществлять от существующих понизительных подстанций с учетом ремонта и реконструкции ряда понизительных станций, а также от вновь сооружаемых. Точное количество, местоположение сооружений, трассировка и протяженность сетей электроснабжения должны уточняться на последующих стадиях проектирования путем разработки проектов планировки территории или проектной документации.
[bookmark: _Toc221900625]Теплоснабжение
Теплоснабжение вновь проектируемых объектов на новых площадках проектируется отдельно для каждой площадки в зависимости от типа застройки. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от одноконтурных или двухконтурных бытовых котлов. Теплоснабжение площадок секционной застройки решается путём проектирования различных вариантов: 
 отопительных модулей на группу зданий; 
 пристроенных котельных к отдельным домам при соблюдении противопожарных мероприятий; 
 установки теплоисточника в каждой квартире (поквартирное отопление). 
Горячее водоснабжение при любом варианте теплоснабжения решается установкой теплообменников в тепловых пунктах потребителей, а при варианте поквартирного отопления от двухконтурных котлов в каждой квартире. 
Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории муниципального образования, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями организации, вырабатывающей и отпускающей тепловую энергию. При отсутствии у теплоснабжающей компании технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.
[bookmark: _Toc221900626]Газоснабжение
            Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Энурмино не предполагается.
[bookmark: _Toc221900627]Объекты информатики и связи
[bookmark: _Toc192599510][bookmark: _Toc193219426]В муниципальном образовании сельское поселение Энурмино продолжают существовать значительные технические и технологические проблемы в области информатики и связи. Связь обеспечивается преимущественно через устаревшие радиорелейные станции и геостационарные спутники, что приводит к нестабильности и недостаточной скорости интернета, не соответствующим современным требованиям. Несмотря на внедрение спутникового интернета в 36 населённых пунктах округа в 2017 и 2018 годах и расширения до 43 к 2020 году, качество связи по-прежнему ограничено отсутствием современных волоконно-оптических линий связи.
Также, несмотря на меры по улучшению качества мобильной связи в 2018 году, включая расширение магистрального канала и внедрение новых базовых станций, целостная картина остается сдерживаемой существующими легкими покрытиями и зависимостью от спутниковых ресурсов. Услуги связи в сельском поселении предоставляются с использованием ограниченной инфраструктуры, такой как земляные станции спутниковой связи и ретрансляционные телевизионные станции, и не обеспечивают должного уровня обслуживания для социальных учреждений. 
Проектные решения
Основная цель развития связи - создание отвечающей современным требованиям сети телекоммуникаций, имеющей выходы в федеральные и международные сети связи.
Существует потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.
Предлагается сохранение и развитие существующих систем связи. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются: 
· обеспечение качественным доступом к сети Интернет всех жителей муниципального района; 
· развитие сетей мобильной связи 4G на территориях, существующих и формируемых транспортных коридоров; 
· развитие мобильных сетей стандарта 4G и 5G; 
· дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания на базе существующих ретрансляторов; 
· развитие сети радиовещания различными тематическими радиостанциями.
Проектом рекомендуется осуществлять капитальный ремонт существующих слаботочных сетей по мере их износа и строительство новых при увеличении потребности.
Генеральным планом предлагается подключение новых абонентов за счет существующих сетей электросвязи и мультимедийного доступа.

[bookmark: _Toc221900628]Санитарная очистка
[bookmark: _Toc192599511][bookmark: _Toc193219427]Раздел выполнен с учетом следующих документов:
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Территориальная схема обращения с отходами Чукотского автономного округа, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 22.12.2022 №16;
- норматив накопления ТКО, утвержденный приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 01.08.2022 № 204-од «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в отношении домовладений на территории Чукотского автономного округа» (с изменениями от 28.12.2023 № 415-од);
- ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Отходы производства и потребления являются серьезным фактором негативного воздействия на состояние окружающей среды и качество жизни населения, в то же время отходы – это источник вторичных материальных и энергетических ресурсов.
В Федеральном законе от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» закреплена иерархия обращения с отходами, где приоритетные направления в этой области расположены в следующей последовательности:
- максимальное использование исходных сырья и материалов;
- предотвращение образования отходов;
- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
- обработка отходов;
- утилизация отходов;
- обезвреживание отходов.
Нормативы накопления ТКО являются основным количественным параметром, дающим возможность наиболее точно рассчитать объем образования отходов по категориям от лиц – образователей отходов: от населения с учетом проживания в многоквартирных домах или частном секторе, от организаций бюджетной сферы (детские сады, школы, поликлиники, библиотеки и т.п.) и коммерческих предприятий (магазины, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.).
Нормативный объем образуемых ТКО сельского поселения Энурмино приведен в таблице 6.8.1.
Таблица 6.8.1 Нормативный объем образуемых ТКО сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Вид жилой застройки
	Единица измерения
	Годовой норматив накопления ТКО

	
	
	
	куб. м
	кг

	1
	Индивидуальные жилые дома (ИЖД)
	1 проживающий
	1,12
	143

	2
	Многоквартирные дома (МКД)
	1 проживающий
	1,29
	183,6




[bookmark: _Toc221900629]Мероприятия по охране окружающей среды
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции муниципальных образований должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.


[bookmark: _Toc221900630]Туризм и рекреация. Планируемые мероприятия
Планируемые мероприятия по развитию туризма в Энурмино на основе имеющихся данных о туристско - рекреационном потенциале сельского поселения Энурмино, предлагаются следующие мероприятия, направленные на развитие туризма в регионе: 
1. Разработка туристических маршрутов - Экологические туры: Организация экскурсий для наблюдения за морскими млекопитающими, такими как моржи и киты, а также для изучения уникальной арктической флоры и фауны. - Приключенческий туризм: Создание маршрутов для пешеходных и снегоходных прогулок по тундре, а также возможности для рыбалки и охоты, с соблюдением местных традиций и законодательства. 
2. Этнографические программы - Культурные мероприятия: Проведение фестивалей и праздников, где туристы смогут познакомиться с сокровищами чукотской культуры, участвовать в мастер - классах по традиционным ремеслам и окунуться в быт коренных народов. - Туристические визиты в Дом культуры: Организация посещений с участием танцевального кружка «Вдохновение» и вокального кружка «Арлекино», а также других национальных кружков. 
3. Улучшение инфраструктуры - Транспорт: Увеличение частоты рейсов вертолетов для улучшения доступности Энурмино и создания удобных трансферов для туристов. - Условия проживания: Строительство или реконструкция гостиниц и гостевых домов, которые обеспечат комфортные условия для проживания туристов. - Кафе и рестораны: Развитие местного питания, включая меню в традиционном чукотском стиле, основанном на национальных кухнях. 
4. Программа по повышению осведомленности - Маркетинг и продвижение: Создание веб - сайта и использование социальных сетей для продвижения уникальных черт регионального туризма, включая изображения природных достопримечательностей и культурных мероприятий. - Сотрудничество с туроператорами: Установление партнерств с туристическими компаниями для разработки новых туристических пакетов и мероприятий, включающих активные и этнографические туры. 5. Обучение и подготовка кадров - Курсы для местных жителей: Организация обучающих семинаров по организации туристического сервиса, включая ведение экскурсий, предоставление услуг питания и трубопроводного сервиса. - Поддержка волонтерства: Привлечение студентов и волонтеров для помощи в организации мероприятий и продвижении культуры Чукотки. Эти мероприятия позволят не только развить туристическую инфраструктуру поселения, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить жизненные условия местных жителей и сохранить культурное наследие региона.

[bookmark: _Toc221900631]Мероприятия по развитию территорий кладбищ
При нормативе 0,24 га на 1000 чел. расчетная потребность в кладбищах традиционного захоронения к 2046 году в целом по сельскому поселению Энурминому составит 0,09 га. 
Свободные территории действующих кладбищ обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения. 
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[bookmark: _Toc179983337][bookmark: _Toc180514004][bookmark: _Toc221900632]Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc221117150][bookmark: _Toc221900633]7.1.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЧС) природного и техногенного характера» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (вместе с «Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
· ГОСТ Р 22.3.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;
· ГОСТ Р 22.0.03-22 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
· ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»;
· ГОСТ Р 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 22.1.12-2005 (с изменениями №1 от 01.07.2011) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;
· ГОСТ 22.1.01-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»;
· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
· СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
· СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
· СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
· СП 134.13330.2022 «Система электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
· СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;
· СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-зашитые зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· Приказ МЧС России от 05.07.2021 №429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Раздел содержит и учитывает перечень и характеристику основных факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
Природные чрезвычайные ситуации — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Согласно исходным данным, на территории сельского поселения Энурмино возможны следующие ЧС природного характера:
- Опасные геологические процессы;
- Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы;
- Опасные метеорологические явления и процессы.
	Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.
При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.
Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен ниже.
Таблица 7.1.2.1 - Опасные геологические процессы
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор источника природной ЧС

	Овражная (плоскостная) эрозия
	Размыв грунтов временными водными потоками на защищаемой территории

	Просадка грунтов (карст, термокарст, разжижение, суффозия, просадка в лессовых грунтах)
	Изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на защищаемой территории


Возникновение овражной (плоскостной) эрозии и просадки грунтов возможно в Чукотском муниципальном районе. Овражная эрозия - это процесс размыва грунтов временными водными потоками на защищаемой территории, в то время как просадка грунтов включает изменения рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов, вызванные карстовыми, термокарстовыми или суффозионными процессами.
Таблица 7.1.2.2 - Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор источника природной ЧС

	Паводок (дождевой паводок)
	Подъем уровня воды на защищаемой территории

	Половодье
	Подъем уровня воды на защищаемой территории

	Сильное волнение
	Высота волн в прибрежных районах не менее 4 м, в открытом море не менее 6 м, в открытом океане не менее 8 м


На территории Чукотского муниципального района существует риск возникновения паводков и половодья. Паводок - это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. Половодье - это фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Кроме того, в данном районе возможно возникновение сильного волнения, которое характеризуется высотой волн в прибрежных районах не менее 4 метров, в открытом море не менее 6 метров, и в открытом океане не менее 8 метров.
Таблица 7.1.2.3 - Опасные метеорологические явления и процессы
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор источника природной ЧС

	Заморозки
	Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая

	Очень сильный ветер
	Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с

	Шквал
	Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с

	Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)
	Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах — 30 мм) за период времени 12 ч и менее

	Очень сильный снег (снегопад)
	Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее

	Сильная метель
	Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более

	Сильное гололедно-изморозевое отложение (ледяной дождь)
	Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более

	Сильный туман
	Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 ч и более

	Шторм
	Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта


В Чукотском муниципальном районе существует риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как заморозки, когда температура воздуха или поверхности почвы опускается ниже 0 °С в период активной вегетации сельскохозяйственных культур; очень сильный ветер, характеризующийся скоростью не менее 25 м/с; шквал, представляющий собой резкое кратковременное усиление ветра до 20—30 м/с и выше; очень сильный дождь, который сопровождается значительными осадками, достигающими 50 мм за 12 часов; очень сильный снег, при котором выпадает снегопад объемом 20 мм и более за указанный период; сильная метель, затрудняющая видимость и движение транспорта; сильное гололедно-изморозевое отложение, образующееся при замерзании переохлажденных капель дождя; сильный туман с видимостью менее 50 м; и шторм с ветром 9-11 баллов по шкале Бофорта, вызывающий разрушения на суше и волнение на море.
7.1.2. Статистические данные по чрезвычайным ситуациям природного характера
Таблица 7.1.3.1 - Статистические данные по ЧС природного характера сельского поселения Энурмино
	Год
	Природные ЧС
	Ущерб (млн руб.)
	Количество пострадавших
	Техногенные ЧС
	Ущерб (млн руб.) .1
	Количество пострадавших .1

	2020 
	0             
	0                
	0                       
	0                
	0                
	0                       

	2021 
	0             
	0                
	0                       
	0                
	0                
	0                       

	2022 
	0             
	0                
	0                       
	0                
	0                
	0                       

	2023 
	0             
	0                
	0                       
	0                
	0                
	0                       

	2024 
	0             
	0                
	0                       
	0                
	0                
	0                       


За период с 2020 по 2024 годы на территории муниципального образования не зарегистрировано ни одного случая чрезвычайных событий природного характера, а также техногенных чрезвычайных ситуаций, что свидетельствует о стабильной и безопасной экологической обстановке в данном регионе. Таким образом, данные показывают отсутствия ущерба и пострадавших от природных и техногенных ЧС.

7.2. Перечень возможных источников техногенных чрезвычайных ситуаций
Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.
Техногенные чрезвычайные ситуации классифицируются в соответствии с «ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
· Прямого действия или первичные;
· Побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенных ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
· Физического действия;
· Химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:	
–	Воздушную ударную волну;
–	Волну сжатия в грунте;
–	Сейсмовзрывную волну;
–	Волну прорыва гидротехнических сооружений;
–	Разлет обломков или осколков;
–	Экстремальный нагрев среды;
–	Тепловое излучение;
–	Ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят опасные химические вещества токсического действия.
Согласно исходным данным, на территории сельского поселения Энурмино возможны следующие ЧСтехногенного характера:
- Аварии с разливом нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата;
 - Аварии на системах тепло-, водоснабжениях;
  - Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах;
  - ЧС на объектах воздушного транспорта .
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Техногенные пожары
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Обрушение зданий и сооружений

7.2.1. Аварии с разливом нефти и нефтепродуктов
Возникновение ЧС на объектах, связанных с авариями с разливом нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата, возможно в Чукотском муниципальном районе.
Опасность и риск чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазовой отрасли связаны с тем, что здесь добываются, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются опасные, прежде всего пожаровзрывоопасные, вещества; часто используется изношенное оборудование или нарушаются нормы и правила егоэксплуатации.
В качестве мероприятий по предупреждению возможных аварий на магистральных трубопроводах необходимо выполнение пункта 4.1 статьи 47 Градостроительного кодекса по обеспечению изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий технических коридоров прохождения магистральных трубопроводов. 
Реальную угрозу целостности трубопроводным системам несут нарушения требований зон минимально допустимых расстояний трубопроводов, запрещающих застройку зоны прохождения трубопроводов, а также нарушения порядка ведения работ в охранных зонах и в непосредственной близости от трубопроводов без согласования с эксплуатирующими организациями. 
Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрены охранная зона трубопроводов (пункт 6 статьи 105), и зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (в т.ч. газопроводов) (пункт 25 статьи 105).
Основными инженерными мерами по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее — ЛРН) являются: постановка преград по локализации разливов, препятствующих рассеиванию сброшенного вещества и загрязнению уязвимых районов; отвод разлитого или аварийного объекта в зону, удобную для проведения ЛРН; сбор разлитого вещества. 
Создание защитных сооружений от разливов нефти (защитные в алы, канавы) не требуется, в соответствии с пунктом 7.22 СП 36.13330.2012. 
Технологии и специальные средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, должны обеспечивать свое оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально возможных границах.
Для сбора нефти на воде механическими способами могут быть использованы два основных типа нефтесборных работ: 
 стационарный, с применением боновых заграждений и нефтесборников для локализации и удаления нефтяных пятен, начиная с источника разлива или на расстоянии от него; 
 передвижной способ сбора нефти с применением боновых заграждений (U- , V- или J-образной конфигурации), буксируемых двумя судами, и забортных устройств для сбора нефти с поверхности воды (скиммеров). 
 Для локализации аварийной нефти и отвода избыточной воды на переувлажненных землях и болотах прокладывают открытые каналы, устраивают отстойники, где с поверхности воды собирают аварийную нефть и нефтепродукты. Строительство открытых каналов ведут землеройными машинами, реже — взрывным способом или способами гидромеханизации. 
Работы по сбору аварийной нефти на земле делятся на два вида — грубые и щадящие. При грубой очистке бульдозерами и экскаваторами нефть счищается вместе с поверхностным слоем земли, при щадящей — верхний почвенный слой и растительность сохраняются: загрязненный участок временно заводняется, а нефть собирается уже с поверхности воды. 
Наиболее распространенным методом ликвидации последствий нефтяных разливов является засыпка замазученных земель песком, торфом, хотя без перемешивания мульчирующего торфяного слоя с загрязненным грунтом данный метод нельзя считать экологически приемлемым. Более эффективен взрывной метод рекультивации нефтезагрязненных земель, при котором густое размещение микрозарядов обеспечивает сплошное перемешивание торфяной смеси.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Аварии на электросетях

7.2.2. Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства
Возникновение ЧС на системах тепло- и водоснабжений возможно в Чукотском муниципальном районе.
	Жилищно-коммунальный комплекс (далее — ЖКХ) является сложной распределенной технической системой, в состав которой в числе прочего входят системы теплоснабжения, водоснабжения коммунальных потребителей. В структуру ЖКХ входят котельные, тепловые сети, а также водопроводные сети и газопроводы. 
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:
· Физического износа основного и вспомогательного оборудования;
· Превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;
· Ветхости сетей;
· Халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
· Низкого качества ремонтных работ;
· Опасных природных явлений.
	Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Гидродинамические аварии

[bookmark: _Toc221117151][bookmark: _Toc221900634]7.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
Природные чрезвычайные ситуации — обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Согласно исходным данным, на территории сельского поселения Энурмино возможны следующие ЧС природного характера:
- Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы  
- Опасные метеорологические явления и процессы  
	Необходимость учета опасных природных воздействий определена негативными последствиями, которые могут возникнуть вследствие таких воздействий и которые связаны с риском нанесения вреда жизни и здоровью людей, безопасности строительных объектов.
При выявлении по результатам предварительной оценки возможности проявления опасных природных воздействий на территории, планируемой для хозяйственного освоения, в целях уточнения границ развития опасных природных процессов, явлений и определения их параметров следует осуществлять инженерные изыскания.
Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на исследуемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» приведен ниже.
Таблица 7.1.2.1 - Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор источника природной ЧС

	Сильное волнение
	Высота волн в прибрежных районах не менее 4 м, в открытом море не менее 6 м, в открытом океане не менее 8 м

	Цунами
	Долгопериодные морские гравитационные волны, возникшие вследствие подводных землетрясений, извержений подводных вулканов, подводных и береговых обвалов и оползней


В селе Энурмино существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как сильное волнение и цунами. Сильное волнение определяется как высота волн в прибрежных районах не менее 4 метров, в открытом море - 6 метров, а в открытом океане - 8 метров. Цунами — это долго периодные морские гравитационные волны, возникающие вследствие подводных землетрясений, извержений подводных вулканов, а также береговых обвалов и оползней.
Таблица 7.1.2.2 - Опасные метеорологические явления и процессы
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор источника природной ЧС

	Гроза
	Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов

	Заморозки
	Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая

	Крупный град
	Град диаметром 20 мм и более

	Очень сильный ветер
	Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с

	Шквал
	Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с

	Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом)
	Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах — 30 мм) за период времени 12 ч и менее

	Очень сильный снег (снегопад)
	Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее

	Продолжительный сильный дождь
	Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени 48 ч и более

	Сильная метель
	Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более

	Сильное гололедно-изморозевое отложение (ледяной дождь)
	Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более

	Сильный ливень
	Количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее

	Сильный мороз
	В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или ниже его

	Ураганный ветер
	Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта

	Циклон
	Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта в сочетании с количеством осадков 30 мм и более за 1 ч и менее

	Шторм
	Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта


На территории села Энурмино существует риск возникновения опасных метеорологических явлений, включая грозу, которая представляет собой атмосферное явление, сопровождающееся многократными электрическими разрядами; заморозки, определяемые как понижение температуры воздуха до значений ниже 0 °С; крупный град, характеризующийся выпадением частиц льда диаметром 20 мм и более; очень сильный ветер с порывами не менее 25 м/с; шквал, предполагающий резкое кратковременное усиление ветра; а также очень сильные дожди и снегопады, которые могут достигать значительного количества осадков за короткий промежуток времени, потенциально вызывая паводки и трудности в движении.
[bookmark: _Toc221117152][bookmark: _Toc221900635]7.1.3. Статистические данные по чрезвычайным ситуациям природного характера
Данные по статистике о природных или техногенных чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2021-2025 годах отсутствуют, что указывает на отсутствие зафиксированных событий или недостаток информации. Таким образом, нельзя выделить значимые природные события или оценить их воздействие на муниципальное образование.
[bookmark: _Toc154707267][bookmark: _Toc181137159][bookmark: _Toc221117153][bookmark: _Toc221900636]7.2. Перечень возможных источников техногенных чрезвычайных ситуаций
Техногенная чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 
Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и так далее), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.
Техногенные чрезвычайные ситуации классифицируются в соответствии с «ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:
· Прямого действия или первичные;
· Побочного действия или вторичные.
Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенных ЧС.
Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:
· Физического действия;
· Химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:	
–	Воздушную ударную волну;
–	Волну сжатия в грунте;
–	Сейсмовзрывную волну;
–	Волну прорыва гидротехнических сооружений;
–	Разлет обломков или осколков;
–	Экстремальный нагрев среды;
–	Тепловое излучение;
–	Ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят опасные химические вещества токсического действия.
Согласно исходным данным, на территории сельского поселения Энурмино возможны следующие ЧС техногенного характера:
- Аварии на электросетях;
- Аварии на системах тепло-, водоснабжениях;
- ЧС на объектах воздушного транспорта;
- ЧС на объектах водного транспорта.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Техногенные пожары.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Обрушение зданий и сооружений.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Аварии с разливом нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата.
[bookmark: _Toc221117154][bookmark: _Toc221900637]7.2.1. Аварии на электроэнергетических системах
Возникновение ЧС на объектах электросетевого хозяйства возможно на территории ДЭС.
Из-за различных погодных условий и из-за неосторожного обращения с техникой во время работ могут произойти срывы подачи электроэнергии на отдельных участках.
При авариях на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности промышленных предприятий, сельхозпредприятий, учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.
Аварии на электроэнергетических системах могут возникнуть вследствие опасных природных явлений таких как:
· Сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и повреждению опор линий электропередач);
· Сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередач);
· Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более и повреждению опор линий электропередач);
· Природные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за сгорания опор линий электропередач).
Помимо опасных природных явлений причиной возникновения аварий на электроэнергетических системах может стать износ оборудования, несоблюдение сроков и невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств, отсутствие мероприятий по замене физически и морально устаревшей аппаратуры, механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ, техногенные пожары и др.
Аварии на электроэнергетических системах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов. Возможными последствиями серьезных аварий для крупных населенных пунктов могут стать нарушение дорожного движения, отсутствие освещения в темное время суток, нарушение работы предприятий системы жизнеобеспечения и промышленных объектов с непрерывным циклом производства, отсутствие связи, бытовые неудобства и др.
[bookmark: _Toc221117155][bookmark: _Toc221900638]7.2.2. Чрезвычайные ситуации на системах жилищно-коммунального хозяйства
Возникновение ЧС на системах тепло-, водоснабжениях возможно в Котельных и водозаборах.
Жилищно-коммунальный комплекс (далее — ЖКХ) является сложной распределенной технической системой, в состав которой в числе прочего входят системы теплоснабжения, водоснабжения коммунальных потребителей. В структуру ЖКХ входят котельные, тепловые сети, а также водопроводные сети и газопроводы. 
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения могут возникнуть по причине:
· Физического износа основного и вспомогательного оборудования;
· Превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования;
· Ветхости сетей;
· Халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;
· Низкого качества ремонтных работ;
· Опасных природных явлений.
Выход из строя коммунальных систем жизнеобеспечения может привести к сбою в системах электросвязи, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения.
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Гидродинамические аварии.
[bookmark: _Toc221900639]7.2.3. Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах
Возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера возможно на пожаро-взрывоопасных объектах Чукотского муниципального района.
	Перечень пожароопасных и взрывоопасных объектов представлен в таблице 7.2.3.1. 
Таблица 7.2.3.1 - Перечень пожароопасных и взрывоопасных объектов на территории сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Название объекта
	Тип объекта
	Количество и способ хранения
	Радиус поражения
	Площадь поражения
	Численность населения в зоне поражения

	1     
	Склад ГСМ НАО «Чукотская торговая компания»                                       
	Склад ГСМ                                  
	Резервуарный парк                               
	 
	 
	 

	2    
	Склад горюче-смазочных материалов службы аиатопливообеспечения «Энурмино»     
	Склад ГСМ                                  
	Резервуарный парк                               
	 
	 
	 

	3
	Авария на воздушном транспорте                                                    
	-                                          
	-                                               
	Регионального характера 
	-           
	Пострадавших - до 100                 


На территории муниципального образования расположены значимые пожароопасные объекты, такие как склады горюче-смазочных материалов НАО «Чукотская торговая компания» и службы аиатопливообеспечения «Энурмино», а также потенциально опасные ситуации, как аварии на воздушном транспорте, которые могут затронуть до 100 пострадавших в случае инцидента. Эти объекты и события подчеркивают необходимость строгого контроля и мер безопасности в районе для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
[bookmark: _Toc221900640]7.2.4. Аварии на химически опасных объектах
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Аварии на химически опасных объектах.
[bookmark: _Toc221900641]7.2.5.  Радиационные аварии с выбросом, сбросом, проливом, просыпом ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
На территории МО отсутствуют объекты (существующие и возможные источники), вызывающие Радиационные аварии с выбросом, сбросом, проливом, просыпом ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
[bookmark: _Toc221900642]7.3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
С целью защиты населения и территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий:
· Заблаговременное изучение системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении тайфунов;
· Подготовка населения к эвакуации при возникновении угрозы затопления и проведение инженерно-технических мероприятий по устойчивости объектов к их воздействию;
· Создание аварийного запаса противогололедных средств;
· Подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;
· Контроль состояния и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов на территории.
Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:
· Профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;
· Ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
· Обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
	Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях, осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.
Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и другие. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.
При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной приказом Министерства энергетики России от 30.06.2003            № 280.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:
–	Продолжить дальнейшую работу по проведению серологического мониторинга за напряженностью коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики;
–	Координировать деятельность всех служб и ведомств, включая органы исполнительной власти, по проведению организационных и практических мероприятий, направленных на профилактику гриппа птиц;
–	Обеспечить эффективный надзор за лабораторной и клинической диагностикой природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний;
–	Обеспечить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области профилактики клещевого вирусного энцефалита;
–	Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам личной и общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.
Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения городского округа от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).
Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
· Пламя и искры; 
· Тепловой поток;
· Повышенная температура окружающей среды;
· Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
· Пониженная концентрация кислорода;
· Снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
· Осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· Радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· Вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
· Опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
· Воздействие огнетушащих веществ.
При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.
Обеспечение пожарной безопасности города реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения Энурмино в рамках проекта генерального плана являются:
· Контроль обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики;
· Обеспечение водой территорий, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;
· Обеспечение беспрепятственного прохода и проезда ко всем объектам защиты; размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения; 
· Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами;
· Анализ мест дислокации пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара — 20 минут на территории сельских населенных пунктов, 10 минут на территории городских населенных пунктов;
· Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, расселение жилья, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе взрывопожароопасных);
· Обеспечение пожарной безопасности в лесах.
Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
· Планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;
· Замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
· Установка дополнительной запорной арматуры;
· Использование резервного электроснабжения;
· Замена устаревшего оборудования на новое;
· Создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений для зданий и сооружений в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» должно быть обеспечено устройство:
· пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
· средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
· противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров).
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.
На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра. 
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного снабжения». 
Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 на территории городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, предусмотрено проведение особых противопожарных мероприятий. 
Среди таких мероприятий выделяется:
· Введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
· Организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;
· Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
· Проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается размещение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
Запрещается устройство свалок горючих отходов на территориях городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков) под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

На территории сельского поселения Энурмино должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.
В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться: естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопровод (в том числе, питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
· Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
· Водные объекты (естественные и искусственные водоемы), используемые для целей пожаротушения;
· Противопожарные резервуары.
Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». Для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети населенного пункта расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров принимается учитывают число жителей в населенном пункте и этажности застройки.Расчет расхода воды на наружное пожаротушение представлен в разделе 1.7.1.5.
Хранение противопожарных запасов предусматривается в резервуарах чистой воды на площадках водоочистных сооружений.
Пополнение пожарных запасов осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 л/сек – 1 гидрант. 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123-ФЗ противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. 
Противопожарные расстояния на территории сельского поселения между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций различных классов функциональной пожарной опасности следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок, указанных в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123-ФЗ до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок), допускается уменьшать при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37, с учетом не превышения допустимого расчетного значения пожарного риска установленного статьей 93 вышеназванного Федерального закона.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты должны обеспечивать нераспространение пожара:
· От лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: вне территорий лесничеств (лесопарков); на территориях лесничеств (лесопарков);
· От лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.
Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещается:
· Использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
· Использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:
Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:
·  Развитие добровольных пожарных дружин на территории поселения для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;
Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:
·  Строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;
·  Оборудование взрыво-пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;
·  Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.
Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:
·  Своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
·  Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;
·  Ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;
·  Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;
·  Незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;
·  Расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;
·  Обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;
·  Организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;
·  Произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Взрывопожароопасные объекты - опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности. 
В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123- ФЗ при градостроительной деятельности, взрывопожароопасные объекты должны размещаться, за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва, при этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное вышеназванным законом.
При размещении взрывопожароопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. 
В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения городского округа допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 № 123 ФЗ.
В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Перечень и характеристика пожарных депо (ДПД, ДПО, пожарных постов) расположенных на территории сельского поселения Энурмино представлен в таблице 7.3.1.
Таблица 7.3.1 - Перечень и характеристика пожарных депо (ДПД, ДПО, пожарных постов) на территории сельского поселения Энурмино
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Характеристика
	Обслуживаемый населенный пункт
	Техническое состояние

	1     
	ОУ ПО ДПД МУП "Айсберг"
	село Энурмино, ул. Советская, д. 23
	Добровольная пожарная дружина 
	территория в границах с. Энурмино             
	существующее          


Техническое состояние данного предприятия является существующим, что подтверждает его готовность к выполнению функций в рамках технологического цикла АХОВ.
[bookmark: _Toc221900643]7.4. Оповещение населения
Перечень и характеристика систем оповещения населения, а также сведения о состоянии системы оповещения сельского поселения Энурмино представлена ниже.
Таблица 7.4.1 - Перечень и характеристика систем оповещения населения сельского поселения Энурмино
	Наименование
	Местоположение
	Тип сирены
	Количество
	Техническое состояние
	Радиус оповещения

	Рупорный громкоговоритель 100 ГР-38Н/100ГР-44
	с. Энурмино, ул. Советская,23
	С-40                 
	1          
	существующее          
	более 1000 м      


Все устройства оповещения находятся в существующем техническом состоянии, что свидетельствует о их работоспособности.




[bookmark: _Toc180514003][bookmark: _Toc221900644]Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий
Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец 2046 года, полученного свода объектов, запланированных к размещению (реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, определяющие основные направления развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки документов территориального планирования, и преемственность нарушится.
Перечень запланированных к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной градостроительной документации.
Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории сельского поселения. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система расселения, места сосредоточения ресурсной базы сельского поселения, производственные характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения. 
Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития электроэнергетики и водоснабжения. В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное местоположение.
Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:
· безопасность среды жизнедеятельности;
· благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;
· ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
· охрана и рациональное использование природных ресурсов.
Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории приведена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Перечень видов планируемых объектов местного значения на территории сельского поселения
	№ п/п
	Вид объекта
	Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории

	1
	Объекты теплоснабжения
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов муниципального образования.
Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства.
Создание условий для развития малых и средних предприятий.
Энергосбережение.
Повышение инвестиционной привлекательности.

	2
	Объекты водоснабжения
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов муниципального образования водоснабжением.
Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды.
Сокращение заболеваемости населения.
Повышение уровня благоустройства жилого фонда.
Повышение инвестиционной привлекательности территории.

	3
	Сети водоснабжения
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов муниципального образования водоснабжением.
Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды.
Сокращение заболеваемости населения.
Повышение уровня благоустройства жилого фонда.
Повышение инвестиционной привлекательности территории.

	4
	Объекты водоотведения
	Улучшение условий проживания населения.
Сокращение заболеваемости населения.
Повышение уровня благоустройства жилого фонда.
Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод.
Повышение инвестиционной привлекательности территории.

	5
	Сети водоотведения
	Улучшение условий проживания населения.
Сокращение заболеваемости населения.
Повышение уровня благоустройства жилого фонда.
Снижение загрязнения поверхностных и подземных вод.
Повышение инвестиционной привлекательности территории.

	6
	Объекты образования и науки
	Увеличение сети образовательных организаций за счет строительства новых объектов.
Повышение обеспеченности и транспортной доступности образовательных организаций.
Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

	7
	Объекты физической культуры и массового спорта
	Повышение доступности и качества услуг объектов физической культуры и массового спорта.
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
Повышение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Организация реализации товаров и услуг повседневного спроса в шаговой доступности.
Повышение инвестиционной привлекательности территории городского округа.

	8
	Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления
	Улучшение условий проживания населения.
Повышение уровня благоустройства.
Повышение инвестиционной привлекательности территории.
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[bookmark: _Toc179983338][bookmark: _Toc180514005][bookmark: _Toc221900645]Основные технико-экономические показатели
Основные технико-экономические показатели являются прогнозными оценками и приводятся в генеральном плане в целях информационной целостности документа.
Таблица 9.1 - Основные технико-экономические показатели
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь сельского поселения
	га
	748,21
	748,21

	1.2
	Площадь земель населенных пунктов
	га
	747,21
	747,21

	1.2.1
	с. Энурмино
	га
	747,21
	747,21

	2
	Структура функциональных зон
	
	
	

	2.1
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	9,51
	7,95

	2.2
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	га
	0,23
	0,55

	2.3
	Зона специализированной общественной застройки
	га
	0,97
	1,49

	2.4
	Коммунально-складская зона
	га
	0,93
	5,23

	2.5
	Зона инженерной инфраструктуры
	га
	0,1
	0,16

	2.6
	Зона транспортной инфраструктуры
	га
	2,36
	2,36

	2.7
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	-
	724,95

	2.8
	Зона кладбищ
	га
	0,86
	0,86

	2.9
	Зона складирования и захоронения отходов
	га
	1
	1

	2.10
	Зона озелененных территорий специального назначения
	га
	-
	0,71

	2.11
	Иные зоны
	га
	731,25
	-

	3
	Население
	
	
	

	3.1
	Численность населения
	тыс. чел.
	321
	355

	4
	Социальная инфраструктура
	
	
	

	4.1
	Дошкольные образовательные организации
	объект
	0
	1

	4.2
	Общеобразовательные организации
	объект
	1
	1

	4.3
	Объекты культурно-просветительного назначения
	объект
	1
	1

	4.4
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа
	объект
	1
	1

	4.5
	Спортивные сооружения
	объект
	0
	1

	4
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Объекты воздушного транспорта
	объект
	1
	1

	5.2
	Объекты водного транспорта
	объект
	0
	1

	5.3
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	3,23
	3,23

	6
	Инженерная инфраструктура
	
	
	

	6.1
	Протяженность сетей электроснабжения
	км
	-
	-

	6.2
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	0
	4,47

	6.3
	Протяженность сетей водоотведения (канализации)
	км
	0
	1,81

	6.4
	Протяженность тепловых сетей
	км
	-
	-

	6.5
	Протяженность кабельных линий связи
	км
	-
	-

	7
	Места захоронения
	
	
	

	7.1
	Общее количество кладбищ
	единиц
	1
	1

	7.2
	Площадь кладбищ
	га
	0,86
	0,86


Характеристики линейных и площадных объектов определены картометрическим (картографическим) способом по векторным данным ГИС в плоской прямоугольной системе координат.
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Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района
Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населеннвх пунктов)
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{AA4647C8-4757-4F23-9C25-B6D1F6B51F8C}.tmp]
Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района
Карта функциональных зон.
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{76AA9393-01F7-43A0-B22B-1D3CE20423CE}.tmp]

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района.
Карта планируемого размещения объектов местного значения.
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{153A407D-7C07-4427-8F9A-C6328FAF5A08}.tmp]

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района.
Карта планировочной структуры сельского поселения Энурмино.
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{AA50E1C2-B5EE-4388-BC89-C431AF7B6F21}.tmp]

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района.
Карта зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия.
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{EBB12CEB-1E7B-446A-8BA9-E030CA5429AE}.tmp]
Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района.
Карта комплексной оценки территории сельского поселения Энурмино и принятых градостроительных решений.
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{1E95ABF7-19B5-41E0-B2CA-27C567426425}.tmp]
Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[image: C:\Users\A74A~1\AppData\Local\Temp\{2AAB2DCF-7402-4CB3-80F8-EBF767FC4401}.tmp]
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lMeHepanbHbI NNaH MyHMLMNANbLHOro 06pa3oBaHnsa cenbekoe noceneHne AHypMUHO HyKOTCKOro MyHULMNANbHOro paitoHa.

KapTa rpaHuu HaceneHHbIX MyHKTOB (B TOM YUCrie 0Gpa3yembiX HaceneHHbIX NyHKTOB)

Hyomexoe mope

03. DHYPMUKbIHMEHZKaK

c. dnypmuno

Gyx. HammakoHucKbiH

YyKomeKu(i MyHUUNaNbHBI paiion
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KapTa chyHKLMOHaNbHLIX 30K

TeHepanbHbii NNaH MyHHLMNANEHOTO 0BPA30BAHHIS CENbCKOE MOCENEHME SHYPMIUHO HYKOTCKOT MYHULIMTAIBHOTO paioHa.

6. Hommokomucksin
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Tenep naH MyHAUMnanbHOTO cenbcroe ‘BHypMuHO Uy o paiioa.
Kapra nnaHpyemoro pasmetlieHs OGLeKTOB MECTHOTO IHaveHMs
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e nan canscroe.
Kapra nnawnposoHHOR CTPYKTYP CEMSCKOrO nOCeIeny HypMAHO.

Bnypuano Uykorororo paiona.
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TeHepanbHbiit NNaH MyHULUNATIHOT 0BPa3OBaHIA CENCKOE MOCENIeHHE IHYPMIHO UYKOTCKOTO MyHMLMNANBHOMO PaiioHa.
KapTa 30H C 0COGHIMM YCTIOBUSIMM MCTIONS30BaHHS! TEPPUTOPUM, OGBEKTOB KYTIETYPHOTO HaCneaus

o

-
Yykomerui ynuyunansH paiion
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KaPTa KOMMNOKCHO OLSHIA TEPPUTOPHIH CETECKOTO MOGENEHI IHYPUUHO 1 MPHHTEX PAAOCTPONTENGHEIX POLIEHAA

% TeHepans Ll NNai MyYHALMTAHOTD BPa30BaHHS CENLCKOE NOCENEHAE IHYPHIANO HKOTCKOTD MyHHLIMTATEHOTD paiora. @
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TeHepanbHbIi NaH MyHULMNANIEHOTO OGPA30BAHHS! CEbCKOE MOCENEHHE HYPMUHO HyKOTCKOT MYHULMNANILHOTO paiioHa.
KapTa TeppuTOpHil, MOJ1BEPKEHHBIX PHCKY BOSHAKHOBEHYS YE3IBLINAVIHBIX CUTYALIA IPUPOAHOTO U TEXHOTEHHOTD XapaKTepa

Sypomerud wpnguunanunsi paion
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